[bookmark: _GoBack]Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
 
I. Информация за контакт с възложителя:
1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице 
„ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК-ЦАЛАПИЦА“ ЕООД
гр. София, п.к. 1172, р-н Изгрев, ул. „Тинтява“ № 126, вх. „Б“, офис 3
ЕИК: 207346163

Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС е изготвена на основание писмо изх. № ОВОС-1475-10/ 25.10.2024 г. на РИОСВ-Пловдив, с което са посочени необходимите действия, които трябва да бъдат предприети от Възложителя на инвестиционното предложение по реда на глава шеста от ЗООС. 

II. Резюме на инвестиционното предложение:
1. Характеристики на инвестиционното предложение:
[bookmark: _Hlk210046879]Инвестиционното предложение е ново предложение за изграждане на обект „Индустриален парк Цалапица“ на територията на 74 броя поземлени имота с обща площ 651 162 м2, в землището на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив. 
[bookmark: _Hlk210051317][bookmark: _Hlk209772560]Имотите, подробно изброени по долу в таблици 1 и 2 са собственост на Консорциум Индустриален парк-Цалапица ДЗЗД. Консорциумът е създаден за неограничен период от време с цел да се обединят усилията на две търговски дружества „Рилон Цалапица Инвестмънт“ ЕАД ЕИК: 160107164 и „Ди Ви Ар Лимитид“ ЕАД ЕИК: 160130056 за изграждане и експлоатация на индустриален парк по смисъла на Закона за индустриалните паркове. Всяка от страните участва в капитала на консорциума със свои собствени поземлени имоти и придобива съответните дялове. За „Рилон Цалапица Инвестмънт“ ЕАД – 60 броя ПИ, съответстват на 75% от дяловете на консорциума. За „Ди Ви Ар Лимитид“ ЕАД – 14 броя ПИ, съответстват на 25% от дяловете. 
(Приложение № 3.1 – Договор от 19.06.2023 г. за създаване на консорциум; Приложение № 3.2 – Приложение към договора за консорциум – имоти, собственост на „Рилон Цалапица Инвестмънт“ ЕАД; Приложение № 3.3 – Приложение към договора за консорциум – имоти, собственост на „Ди Ви Ар Лимитид“ ЕАД)
[bookmark: _Hlk210052272]Чрез договор за възлагане консорциума възлага на „Индустриален парк-Цалапица“ ЕООД реализацията на обекта „Индустриален парк – Цалапица“, а именно: - изграждане; - управление; и поддръжка вътрешната инфраструктура на парка). Договора за възлагане (Приложение № 3.4) на дейностите по експлоатация на индустриалния парк е сключен на 21.06.2023 г. за срок от 3 години, считано от датата на регистрацията на парка по реда на Закона за индустриалните паркове – 10.07.2023 г. (Заповед № РД-16-752/ 10.07.2023 г. на Министъра на икономиката и индустрията за вписване на „Индустриален парк – Цалапица – Приложение № 3.5).
 Таблица № 1 - поземлени имоти, собственост на „Рилон Цалапица Инвестмънтс“ ЕАД
	№ по ред
	Идентификатор на ПИ по КАИС
	Площ на ПИ „м2“
	Описание на ПИ

	1
	78029.103.3
	4 949
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	2
	78029.103.4
	3 600
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	3
	78029.103.5
	6 299
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	4
	78029.103.6
	6 097
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	5
	78029.103.7
	4 586
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	6
	78029.103.8
	8 191
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	7
	78029.103.10
	17 308
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	8
	78029.103.12
	10 261
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	9
	78029.103.17
	5 760
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	10
	78029.103.18
	5 759
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	11
	78029.103.19
	5 760
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	12
	78029.103.20
	8 099
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	13
	78029.103.21
	8 099
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	14
	78029.103.22
	7 488
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	15
	78029.103.23
	10 000
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	16
	78029.104.3
	17 247
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	17
	78029.104.4
	14 401
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	18
	78029.104.5
	19 800
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	19
	78029.104.6
	11 699
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	20
	78029.104.7
	11 700
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	21 
	78029.104.8
	11 699
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	22
	78029.104.9
	4 494
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	23
	78029.104.10
	10 798
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	24
	78029.104.11
	8 549
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	25
	78029.104.12
	6 928
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	26
	78029.104.13
	7 201
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	27
	78029.104.14
	7 829
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	28
	78029.104.15
	7 200
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	29
	78029.104.16
	7 199
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	30
	78029.104.17
	10 350
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	31
	78029.104.19
	7 198
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	32
	78029.104.20
	7 199
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	33
	78029.104.21
	7 201
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	34
	78029.104.22
	7 199
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	35
	78029.104.25
	5 285
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	36
	78029.104.26
	5 284
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	37
	78029.105.1
	9 089
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	38
	78029.105.2
	3 748
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	39
	78029.105.3
	3 375
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	40
	78029.105.4
	3 374
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	41
	78029.105.5
	3 374
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	42
	78029.105.6
	6 480
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	43
	78029.105.7
	3 870
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	44
	78029.105.8
	3 600
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	45
	78029.105.10
	5 129
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	46
	78029.105.11
	5 041
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	47
	78029.105.12
	3 601
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	48
	78029.105.13
	4 319
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	49
	78029.105.14
	4 231
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	50
	78029.105.15
	4 499
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	51
	78029.105.16
	4 050
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	52
	78029.105.17
	4 049
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	53
	78029.105.18
	4 052
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	54
	78029.105.19
	4 499
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	55
	78029.105.20
	4 499
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	56
	78029.105.21
	7 198
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	57
	78029.105.22
	12 599
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	58
	78029.105.23
	6 749
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	59
	78029.105.24
	10 080
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива

	60
	78029.105.31
	3 013
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Йовчевица, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива



Таблица № 2 - поземлени имоти, собственост на „Ди Ви Ар Лимитид“ ЕАД
	№ по ред
	Идентификатор на ПИ по КАИС
	Площ на ПИ „м2“
	Описание на ПИ

	1
	78029.285.67
	42 759
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Разкопаница, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	2
	78029.285.68
	3 921
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Разкопаница, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	3
	78029.285.69
	33 023
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Разкопаница, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	4
	78029.285.70
	4 057
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Разкопаница, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	5
	78029.285.52
	47 466
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Разкопаница, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	6
	78029.285.51
	729
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Разкопаница, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	7
	78029.285.53
	579
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Разкопаница, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	8
	78029.285.73
	36 796
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Разкопаница, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	9
	78029.285.74
	631
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Разкопаница, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	10
	78029.285.75
	379
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Разкопаница, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	11
	78029.285.10
	4 498
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Разкопаница, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива

	12
	78029.285.21
	17 546
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Разкопаница, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива

	13
	78029.285.22
	18 178
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Разкопаница, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива

	14
	78029.285.44
	7 366
	област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Разкопаница, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива



Предвидено е върху територията от 651 162 м2, в посочените поземлени имоти да се изгради индустриален парк – тип „А-общ“, в който няма специализация на производствени дейности (чл. 17, т. 1 от Закона за индустриалните паркове). Местоположението на парка в непосредствена близост до АМ „Тракия“, обуславя изграждането на ТИР паркинг, зарядни станции за електромобили, ресторант, заведения за бързо хранене, складова и логистична база.
а)	размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;
Предвижданията са да се изгради индустриалния парк тип „А-общ“, в който няма специализация на производствени дейности със следните застроителни параметри:
-	Плътност на застрояване – до 50%;
-	КИНТ – 1,5:
-	Озеленяване – мин 25% и минимум 10% висока дървесна растителност.
 На територията на парка ще се разположат предимно обекти, обслужващи ползвателите на Автомагистрала „Тракия“, а именно:
-	тир-паркинг с капацитет до 100 паркоместа с обща площ до 9 000 м2;
-	зарядни станции за електромобили – до 20 броя зарядни станции на площ до 1 000 м2;
-	бензиностанция за масовите течни горива (бензин 100 т и дизел 250 т) с площ 1 000 м2;
-	ресторант с капацитет до 100 посетители, заведения за обществено хранене и търговски обект с площ до 1 000 м2;
-	площадка за отдих – до 1 000 м2;
-	складова и логистична база на площ 250 000 м2;
-	приблизителен брой на наетите работещи в парка около 700 души.
[bookmark: _Hlk210208059]Пътища - Предвижда се входа и изхода за обекта да се реализират през имот 78029.105.1, от където е най-удобната връзка с АМ „Тракия“, примерна схема за достъпа до обекта е представена на фигура № 1.
Фиг. № 1 - Схема за достъпа до обекта
[image: A close up of a line
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[bookmark: _Hlk210208109]Предвидени са и вътрешни пътища за връзка между отделните обекти в индустриалния парк и за връзка с входа и изхода от парка. 
Ще се използват и съществуващите в обхвата на инвестиционното предложение общински пътища, които представляват поземлени имоти с идентификатори: - 78029.103.81; - 78029.103.150; 78029.104.151; - 78029.286.51; - 78029.286.49; и 78029.285.331, предвидено е съществуващите пътища да бъдат ремонтирани за повишаване на товароносимостта им без да бъдат изменяни.
 Електрозахранване – предвижда се да се осъществи от подстанция собственост на „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД (ЕСО), отстояща на разстояние около 5 км от обекта, предвидена е мощност около 20 MW. Трасето на кабелните линии и изводните полета за присъединяване ще бъдат указани от ЕСО на етап Проучване. Кабелната линия ще се положи подземно в сервитута на съществуващите пътища в района.
Водоснабдяване – предвижда се в поземлен имот с идентификатор 78029.103.3 да се изгради ново водовземно съоръжение за подземни води с дълбочина около 30 м. Водовземното съоръжение ще е единствения водоизточник за обекта, не съществува техническа възможност за водоснабдяване на индустриалния парк от съоръжения на ВиК-оператора. 
Предвижда се изграждане на нов тръбен кладенец и резервоар за съхранение и разпределение на водата.
Проектни координати на ТК:
N-42° 12ʹ 15.140ʺ Е-24° 29ʹ 40.669ʺ
Чрез предвидения тръбен кладенец, ще бъдат разкрити водите от подземно водно тяло BG3G000000Q013 – “Порови води в кватернер – Горнотракийска низина“. При изграждането на ТК чрез избора на подходяща конструкция на водовземното съоръжение няма да се допусне смесване на водите на проектното водно тяло с водите на друго подземно водно тяло. За изграждането на тръбният кладенец ще се използва сондажна апаратура, като се предвижда експлоатационната колона да бъде с диаметър до 250 мм. В технологичният процес ще се изгради временно утайник (плитък изкоп за съхранение на промивната течност), като общата засегната площ е около 4 м2.
[bookmark: _Hlk210208258]Предвижда се в ПИ 78029.103.3, да се изградят и два вкопани в земята резервоара с проектен полезен обем 300 м3 всеки. Единия от стоманобетон с мокра и суха камера за улесняване на измерването и разпределението на добитата вода, а втория за съхранение на вода за противопожарни нужди, като очаквания добив от ТК да е до 85 000 м3/год., а средно денонощния дебит до 2,7 л/сек. Съгласно ПУРБ на БДИБР подземното водно тяло е в „добро“ количествено състояние, а свободните водни количества са 4 428,184 л/сек.
Водите от ТК ще се използват целогодишно за:
· питейно-битово водоснабдяване – средногодишно до 18 300 м3/год.;
· оросяване/измиване на площадките за обществено ползване като тир-паркинг, бензиностанция, зарядна станция, вътрешни пътища и площадка за отдих – средногодишно до 25 500 м3/год.;
· напояване на зелените площи в обекта – средногодишно до 41 000 м3/год.;
· противопожарни нужди 372 м3/год.
Отвеждане на отпадъчните води - за индустриалния парк е предвидена разделна канализационна система за битовите отпадъчни води и дъждовна канализация за отвеждане на атмосферните води. В района на парка, предмет на ИП няма изградена и въведена в експлоатация канализационна система за отпадъчни води.
-	Битова канализация – отпадъчните води с битов характер от търговските обекти, заведенията за обществено хранене, тоалетни, бани за персонала и др. посредством битова канализационна мрежа ще се отвеждат до локална пречиствателна станция (ЛПСОВ) с капацитет 650 ЕЖ. Предвидено е ЛПСОВ да се изгради в западната част на поземлен имот с идентификатор 78029.103.10, местоположението на проектната пречиствателна станция и точката на заустване са представени на фигура № 2.
Фиг. № 2 – Местоположение на ЛПСОВ и точка на заустване
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[bookmark: _Hlk210208925]Предвидено е пречистените отпадъчни води посредством заустващ колектор да се заустят в точка с проектни координати N-42° 12′ 05.866ʺ Е-24° 29′ 35.093ʺ, в отводнителен канал, представляващ поземлен имот с идентификатор 78029.286.50, област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Плитюна, вид собств. Общинска частна, вид територия - Територия, заета от води и водни обекти, НТП Отводнителен канал.
Отводнителния канал се влива в р. Марица от ляво, попада в обхвата на повърхностно водно тяло с код BG3MA700R143 и с наименование „р. Марица – от р. Тополница до вливане на р. Въча, и ГОК-9 и ГОК-11“.
Технологията на пречистване на ЛПСОВ, ще гарантира 99,99% отстраняване на микроорганизми, от отпадъчните води, което от своя страна ще позволи използването на пречистената вода  за поливане на зелените площи на индустриалния парк. Предвижда се обема на резервоара за пречистени отпадъчни води, които ще се използват повторно за напояване на зелените площи в сухите месеци от годината да е с обем V ≈ 250 m3. Пречистените отпадъчни води след ЛПСОВ ще се събират във вкопан в земята водоплътен стоманобетонов резервоар с цел повторно използване за поливане на зелените площи. Това ще се извършва само в месеците, в които е необходимо поливане на тревни площи – от м. март до м. октомври, като се предвижда цялото водно количество да се използва за напояване. Предвиденото напояване с пречистените отпадъчни води е алтернативно напояване на напояването с пресните подземни води, т.е. когато се извършва напояване с пречистените отпадъчни води няма да се водовзема от тръбния кладенец. В месеците от ноември до февруари пречистените отпадъчни води ще се отвеждат и заустват в повърхностния воден обект.
Пречистените отпадъчни води предназначени за напояване ще отговарят на изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури. 
Пречистените отпадъчни води, които ще се използват повторно ще отговарят на изискванията на Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
На фигура № 3 е представена ситуацията на разположение на точката на заустване, отводнителния канал и водоприемника р. Марица.
Фиг. № 3 – Ситуация – разположение на точката на заустване, отводнителния  канал и р. Марица
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Легенда:
[image: ] - точка на заустване
- Дъждовна канализация – в зависимост от типа площ дъждовните води ще се отвеждат по три начина: 
- отводняване на покривите и плочниците (незамърсени атмосферни води) около сградите ще бъде осигурено чрез улуци и водостоци до вливането им в дъждовния колектор. С цел проверка и почистване са предвидени ревизионни шахти с утаители, които ще задържат твърдите частици смити от покривите и плочниците. Посредством дъждовния колектор незамърсените атмосферни води ще се отвеждат до последната ревизионна шахта на територията на имота, където ще се свържат с потока пречистени отпадъчни води, след точката им за собствен мониторинг и ще се заустят като общ поток;
- дъждовните води, попадащи върху тревните и зелените площи на обекта - ще попиват в терена;
[bookmark: _Hlk210208785]- количеството дъжд паднало върху площадките на тир-паркинга, зарядната станция, бензиностанцията и вътрешните пътища ще постъпва в система от дъждоприемни шахти, предвидено е в шахтите да бъдат изградени утаители за задържане на твърдите частици, които се носят от дъждовния поток (дребни предмети, листна маса и др.), както и каломаслоуловители за задържане на нефтопродуктите попаднали в дъждовния поток. След дъждоприемните шахти пречистените дъждовни води посредством дъждовната канализационна мрежа ще се свържат с потока пречистени битови отпадъчни води в ревизионна шахта преди точката им за собствен мониторинг и ще се заустят като общ поток.
- изграждане на бензиностанция за масовите течни горива (бензин 100 т и дизел 250 т), за обслужване на ползвателите на Автомагистрала „Тракия“. Предвижда се бензиностанцията да се разположи в североизточния край на групата имоти. Съхранението на горивата ще бъде във вкопани резервоари. Горивата ще се доставят на обекта със специализирани автомобили-цистерни по договор с производител, от дейността не се очаква генерирането на отпадъци;
- изграждане на тир-паркинг с капацитет до 100 паркоместа с обща площ до 9 000 м2;
-	изграждане на площадка за зареждане на електрически автомобили - до 20 броя зарядни станции на площ до 1 000 м2;
-	изграждане на ресторант с капацитет до 100 посетители, заведения за обществено хранене и търговски обект с площ до 1 000 м2;
-	изграждане на площадка за отдих – до 1 000 м2;
Предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите
-	изкопни работи за основите на сградите в индустриалния парк – дълбочина до 2,5 м; 
-	изкопни работи за двата резервоара за съхранение на вода с обем 300 м3 всеки – дълбочина до 4,0 м на площадка около 200 м2;
-	изкопни работи за водозадържателния резервоар с обем 200 м3 за пречистени отпадъчни води – дълбочина до 4,0 м на площадка 70 м2;
-	изкопни работи за полагане на водопроводната мрежа – дълбочина до 1,5 м;
-	изкопни работи за полагане на канализационна мрежа – дълбочина до 1,5 м;
-	изкопни работи за полагане на кабелните линии и съоръженията за електроснабдяване с дълбочина до 1,2 м.
Изкопаните земни маси ще се използват за подравняване на площадката в границите на поземлените имоти. Иззетия хумусен слой ще се депонира в границите на имота и в последствие ще се използва за моделиране на терена по проект за вертикална планировка и озеленяване, в съответствие с Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. Излишните земни маси ще се събират и извозват на площадка за земни маси определена от община Родопи.
Не се предвижда ползването на взрив.
б)	взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;
Инвестиционното предложение не е свързано с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта.
Имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение са собственост на инвеститора, в близост до имотите няма съществуващи и/или одобрени обекти, които да въздействат или да взаимодействат с разглежданото инвестиционно предложение.
в)	използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;
По време на строителството на обекта не се предвижда използването на природни ресурси, ще се използват готови строителни смеси и материали, които ще се доставят на обекта от специализирани производители и доставчици. По време на сондажните дейности ще бъдат използвани минимални количества вода за промиване на задтръбния филтър и филц. В района на обекта не съществува техническа възможност за водоснабдяване от обществената водоснабдителна мрежа, по време на строителството за нуждите на работещите ще се доставя бутилирана вода.
 По време на експлоатацията на обекта единствения природен ресурс, който ще се използва е водата добита от новоизградения тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 78029.103.3.
Предвижда се да се извършва водовземане със следните параметри:
Водите от тръбния кладенец ще се използват целогодишно за: 
- питейно-битово водоснабдяване – средногодишно до 18 300 м3/ год;
- оросяване/ измиване на площадките за обществено ползване като тир-паркинг, бензиностанция, зарядна станция, вътрешни пътища и площадка за отдих - средногодишно до 25 500 м3/ год ; 
- напояване на зелените площи в обекта - средногодишно до 41 000 м3/ год; 
- противопожарни нужди - до 372 м3/ год.
- Годишен воден обем - общо – до 85 000 м3/ год;
- Средно дневно водно количество – до 233 м3 / ден;
- Средноденонощен дебит на черпене – до 2,7 1/s;
- Максимален дебит на черпене – до 5 1/s – дебита на помпата.
г)	генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;
Отпадъци по време на строителството:
По време на строителството ще се генерират отпадъци от подготовката на площите за строителните дейности - изкопи, строително-монтажни дейности,  изграждане на ЛПСОВ, което ще бъде краткотрайно и временно. Това ще са основно строителни отпадъци (бетон, тухли, мазилки, строителни и изолационни материали, тръби, кабели и други), които ще се съхраняват временно в границите на поземлените имоти на обекта и ще бъдат извозвани на депо за строителни отпадъци по указаните от общинските власти маршрути. Количеството на отпадъците по време на строителството ще зависи от качеството на изпълнението на строително-монтажните работи и спазването на технологичните норми и изисквания, поради тази причина трудно може да се посочат количества.
Код 17 05 04 – Земни маси от изкопни дейности – Изкопаните земни маси ще се използват за подравняване на площадката в границите на ПИ. Иззетия хумусен слой ще се депонира в границите на имота и в последствие ще се използва за моделиране на терена по проект за вертикална планировка и озеленяване, в съответствие с Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. Излишните земни маси ще се събират и извозват на площадка за земни маси определена от община Родопи.
Код 17 01 06 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;
Код 17 02 01 – дървесен материал;
Код 17 09 04 – смесени отпадъци от строителни материали, неопасни; 
Код 20 03 01 – смесени битови отпадъци, неопасни, които ще бъдат събирани в контейнери и кофи и последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор.  
Гореописаните очаквани видове отпадъци са с временен характер и ще бъдат генерирани по етапно при изграждането на обекта. Отпадъците, които е възможно да се получат по време на изграждане на обектите, не са опасни и ще се събират, временно съхраняват и извозват на определени от общинските власти места.
Всички отпадъци от строителството ще се събират разделно в специализирани контейнери и ще се предават за последващо третиране/оползотворяване въз основа на сключен договор. При реализация на инвестиционното предложение ще се спазват всички нормативни  изисквания за управление на строителните отпадъци и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г.).
Отпадъци по време на експлоатацията на обекта и очаквани количества:
Код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки, неопасни – до 2 т/год;
Код 15 01 02 – пластмасови опаковки, неопасни – до 1,8 т/год;
Код 15 01 03	– опаковки от дървесни материали – до 3,5 т/год;
Код 15 01 04	– метални опаковки – до 1,5 т/год
Код 15 01 05	– композитни/многослойни опаковки – 1,5 т/год;
Код 15 01 06	– смесени опаковки – до 1,5 т/год;
Код 15 01 07 – стъклени опаковки – до 3,5 т/год;
Код 15 01 09	– текстилни опаковки – до 1,5 т/год;
Код 20 03 01  –  смесени битови отпадъци, неопасни – до 3,5 т/год;
Код 20 03 07	– обемни отпадъци – до 2 т/год.
Отпадъците ще се събират разделно в помещения за отпадъци и в контейнери с плътно затварящи се капаци и ще се извозват и събират организирано в съответствие със общинската схема за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Родопи. Металите, хартиите, дървесните материали, стъклото и пластмасите ще се предават за рециклиране на лица притежаващи разрешителни издадени по реда на Закона за управление на отпадъците.
Отпадъци от утайките от пречистването на отпадъчните води:
- по код 19 08 01 - отпадъци от решетки и сита – 25 m3/ год.; 0,07 m3/ ден;
- по код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места - 120 m3/ год.; 0,33 m3/ ден.;
 Утайките ще се събират във водонепроницаеми съдове с плътно затварящи се капаци и ще извозват по договор с оператор притежаващ разрешение за извършване на дейностите по третиране на отпадъци със съответните кодове, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците. 
Отпадъчни води: 
 По време на строителството – не се очаква на обекта да бъдат формирани отпадъчни води. На строителния обект ще бъдат предоставени по договор химически тоалетни и бутилирана вода за нуждите на работещите на обекта.
По време на експлоатацията на обекта: 
•	Поток битово-фекални отпадъчни води – очаквано количество:
Брой еквивалент жители – 650 бр.;
Средно-денонощно водно количество - Q ср.д. = 100 м3/ден; 
Максимално часово водно количество - Q max.h = 15 м3/ч; 
Годишно количество - Q год. = 36 500 м3/год.; 
Битовите отпадъчни води формирани на територията на обекта ще се отвеждат в ЛПСОВ и ще се заустят в точка с проектни координати N-42° 12′ 05.866ʺ Е-24° 29′ 35.093ʺ отводнителен канал, представляващ поземлен имот с идентификатор 78029.286.50, който се влива в р. Марица от ляво, попада в обхвата на повърхностно водно тяло с код BG3MA700R143 и с наименование „р. Марица – от р. Тополница до вливане на р. Въча, и ГОК-9 и ГОК-11“.
Предвидената ЛПСОВ е двустъпална, каскаден тип с биологично стъпало и е с капацитет:
- 650 ЕЖ;
- средно-денонощно количество на пречистените отпадъчни води Q ср.д. = 100 м3/ден;
- максимално часово водно количество, Q max.h = 15 м3/ч;
ЛПСОВ включва следните съоръжения:
- входна помпена станция;
- фина автоматизирана решетка;
- изравнител;
- зона за денитрификация;
- мембранен биореактор (МБР);
- резервоар за пречистена вода;
- силоз за утайка.
Входна помпена станция и фината автоматизирана решетка представляват механичното стъпало на пречиствателната станция. Изравнителят служи за изравняване на денонощната неравномерност, която, предвид предназначението на обекта и малкия капацитет на станцията, се очаква да бъде силно изразена. Биологичното стъпало е с избрана МБР технология, която гарантира 99,99% отстраняване на вируси и бактерии, което от своя страна позволява използване на водата за поливане на зелените площи на комплекса. Предвижда се обема на резервоара за пречистени отпадъчни води, които ще се използват повторно за напояване на зелените площи в сухите месеци от годината да е с обем V ≈ 250 m3.
Проектни параметри на пречистените отпадъчни води:
- БПК5 [mg/l] ≤ 25;
- ХПК [mg/l] ≤ 125;	
- Суспендирани вещества [mg/l] ≤ 35;
• Поток дъждовни води – очакваното водно количество образувано от дъждовните води е определено по данни от „Метеорологична станция Пловдив“ на НИМХ - Количество на валежите годишна норма 605 л/м2.
За индустриалния парк е предвидена разделна канализационна система за битовите отпадъчни води и дъждовна канализация за отвеждане на атмосферните води. В района на парка, предмет на ИП няма изградена и въведена в експлоатация канализационна система за отпадъчни води.
Дъждовна канализация – в зависимост от типа площ дъждовните води ще се отвеждат по три начина: 
- отводняване на покривите и плочниците (незамърсени атмосферни води) около сградите ще бъде осигурено чрез улуци и водостоци до вливането им в дъждовния колектор. С цел проверка и почистване са предвидени ревизионни шахти с утаители, които ще задържат твърдите частици смити от покривите и плочниците. Посредством дъждовния колектор незамърсените атмосферни води ще се отвеждат до последната ревизионна шахта на територията на имота, където ще се свържат с потока пречистени отпадъчни води, след точката им за собствен мониторинг и ще се заустят като общ поток;
- дъждовните води, попадащи върху тревните и зелените площи на обекта - ще попиват в терена;
- количеството дъжд паднало върху площадките на тир-паркинга, зарядната станция, бензиностанцията и вътрешните пътища ще постъпва в система от дъждоприемни шахти, предвидено е в шахтите да бъдат изградени утаители за задържане на твърдите частици, които се носят от дъждовния поток (дребни предмети, листна маса и др.), както и каломаслоуловители за задържане на нефтопродуктите попаднали в дъждовния поток.  След дъждоприемните шахти пречистените дъждовни води посредством дъждовната канализационна мрежа ще се свържат с потока пречистени битови отпадъчни води в ревизионна шахта преди точката им за собствен мониторинг и ще се заустят като общ поток. 
Общо количество на потока дъждовни води от комплекса, който се очаква да бъде формиран е 394 000 м3/г., от тях отвеждани във водоприемника 295 500 м3/год.
-	дъждовен поток формиран от покривите на сградите (незамърсени атмосферни води) – 197 000 м3/ година;
-	дъждовен поток формиран от площадките на обекта (замърсени атмосферни води) – 98 500 м3/ година;
Количеството на дъждовните води, попиващи в зелените площи се очаква да бъде до - 98 500 м3/ година;
д)	замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;
Комфорта на околната среда е съвкупност от природни фактори и условия, съчетание на природни образувания и географски дадености (релеф, растителност, водни пространства, оптимална температура, влажност на въздуха и др.). Това е субективно чувство, което обкръжаващата природна среда създава у човека състояние на благополучие и спокойствие и обезпечава неговото здраве и жизнената му дейност.
По време на строителството в териториалния обхват на инвестиционното предложение е възможен известен дискомфорт за околната среда, изразяващ се в повишени нива на шум и прахови емисии от строителната механизация. Тези въздействия ще са временни (само при изпълнението на конкретни дейности) и локални (в границите на строителната площадка). Като мярка за намаляване нивата на шума и праховите частици се предвижда използването на изправна техника.
По време на експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване, вредно въздействие и дискомфорт на околната среда. Предвижда се да бъде изградена екологосъобразна инфраструктура щадяща околната среда и между 25 - 30% от терена е предвиден за зелени площи. Предвижда се използването на изправна автомобилна техника и редовно почистване на трасетата в индустриалния парк с цел намаляване на шумовите и прахови емисии по време на транспортиране, товарене/ разтоварване и складиране на материали и стоки.
Не се очаква наднормено замърсяване и вредно въздействие върху околната среда от дейността на обекта.
е)	риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;
По смисъла на ЗООС:
„Авария“ е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, взривове, възникване на пожари, наднормено замърсяване на околната среда, разрушения, жертви или заплаха за живота и здравето на населението.
„Голяма авария“ е възникване на голяма емисия, пожар или експлозия, която става в резултат на неконтролируеми събития в хода на операциите на всяко предприятие или съоръжение в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, и която води до сериозна опасност за човешкото здраве и/или за околната среда, която опасност е непосредствена, забавена, вътре или вън от предприятието и включва едно или повече опасни вещества, класифицирани в една или повече от категориите на опасност, посочени в част 1 на приложение № 3 или поименно изброени в част 2 на приложение № 3.
„Наличие на опасни вещества“ е действителното или предполагаемото наличие на опасни вещества в предприятието/съоръжението или на опасни вещества, за които с основание може да се предположи, че ще се образуват при загубата на контрол върху процесите, включително дейностите по складиране в някое от съоръженията в предприятието, в количества, равни или надвишаващи праговите количества от част 1 или част 2 от приложение № 3.
По време на строителството на индустриалният парк няма да се съхраняват и/или използват вещества и смеси, посочени в Приложение № 3 на ЗООС, които могат да доведат до възникване на големи аварии и/или бедствия. Не се очаква внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичните процес да доведе до взривове, възникване на пожари, наднормено замърсяване на околната среда, разрушения, жертви или заплаха за живота и здравето на населението.
Рисковете от инциденти ще се избегнат чрез изпълнение на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на монтажните работи. Така ще се избегне и риска за околната среда.
Ще бъдат разработени вътрешни правила, инструкции и документи на базата на ръководствата за изпълнение на СМР и кодексите за добра практика, целяща максимално запазване на околния ландшафт. 
Всеки участник в монтажните дейности ще преминава през периодични и ежедневни инструктажи. Ще му бъдат осигурени лични предпазни средства.
По време на експлоатацията - рисковете от аварии по време на експлоатация на обекта се свеждат до:
- при възникване на пожар;
- при авария в ел. инсталация;
- при бури, снегонавявания, земетресение;
- при наводнение;
Съгласно Становище изх. № ПУ-01-614 (3)/ 16.10.2024 г. на БДИБР, обекта е разположен извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в Източнобеломорски район и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени при сценариите, посочени в чл.146е от Закона за водите. В програмата от мерки, заложени в ПУРН на ИБР няма определени конкретни мерки срещу наводненията касаещи инвестиционното предложение и реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнения.
Предполагаемо наличие на територията на обекта на опасни вещества/смеси включени в Приложение № 3 от ЗООС:
-1. Автомобилен бензин – 100 тона. 
[bookmark: _Hlk210293987]Автомобилния бензин попада в част 1, колона 1 на Приложение № 3 от ЗООС, категория на опасност Р5а „Запалими течности“.
Съгласно Информационен лист за безопасност на Лукойл Нефтохим Бургас АД за автомобилния бензин (Приложение № 3.6), веществото/сместа има категория на опасност „Категория 1“ и предупреждение за опасност – „Н224 – изключително запалими течности и пари.
Прагови количества: 10 тона нисък рисков потенциал; 50 тона – висок рисков потенциал.
-2. Автомобилно дизелово гориво – 500 тона (250 т. в резервоарите на бензиностанцията и 250 т. в резервоарите на паркираните автомобили).
Автомобилното дизелово гориво попада в част 1, колона 1 на Приложение № 3 от ЗООС, категория на опасност Р5а „Запалими течности“.
Съгласно Информационен лист за безопасност на Лукойл Нефтохим Бургас АД за автомобилното дизелово гориво (Приложение № 3.7), веществото/сместа има категория на опасност „Категория 3“ и предупреждение за опасност – „Н226 – запалими течности и пари.
Прагови количества: 10 тона - нисък рисков потенциал; 50 тона – висок рисков потенциал.
Посочените по-горе автомобилни горива са включени и в част 2 „Поименно изброени опасни вещества“, колона 1 на Приложение № 3 от ЗООС. Попадат в обхвата на т. 34 „Нефтопродукти и алтернативни горива“, буква (а) бензини и лигроини и буква (в) газьоли, включително и дизелови горива.
Праговите количества за т. 34 „Нефтопродукти и алтернативни горива“ са 2 500 тона - нисък рисков потенциал; 25 000 тона – висок рисков потенциал. 
По смисъла на ЗООС когато дадено вещество или група вещества, изброени в част 2, попада и в класификацията от част 1, трябва да се прилагат праговете за минимални количества, посочени в част 2, колони 2 и 3.
В случая на територията на обекта никое от посочените опасни вещества не присъства в количества, равни или над съответните прагови количества по част 2 от Приложение № 3, необходимо е да се приложи правилото, за определяне на нисък рисков потенциал на предприятието/съоръжението.
Ако сумата:
q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + … е по-голяма или равна на 1,
то предприятието/съоръжението се класифицира предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал
 където qx = количеството опасно вещество х (или категория опасни вещества), попадащо в част 1 или част 2,
и QLX = съответното прагово количество за опасно вещество или категория х от част 1, колона 2 или част 2, колона 2.
600/2 500 = 0,24, следователно
Обекта не се класифицира, като съоръжение с нисък или висок рисков потенциал.
ж)	рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето
[bookmark: _Hlk210310566]С реализацията на инвестиционното предложение не се предвиждат дейности, които биха представлявали рисков фактор за увреждане здравето на хората, най-близо разположените населени места (гр. Съединение, с. Цалапица, с. Говедаре, гр. Стамболийски и с. Мало Конаре) отстоят на около 5 км от обекта. При реализацията на инвестиционното предложение, в посочените граници и обхват, не могат да бъдат идентифицирани рискове за човешкото здраве, породени от неблагоприятни въздействия върху факторите на жизнената среда, съгласно §1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.
Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с пряко или косвено въздействие върху факторите на жизнената среда: -  води, предназначени за питейно-битови нужди; - води, предназначени за къпане; - минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди; - шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; - курортни ресурси.
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.
Предвидено е инвестиционното предложение да се реализира в 74 на брой поземлени имота подробно описани по-горе в таблици 1 и 2. Имотите с общата площ 651 162 м2 са разположени в землището на с. Цалапица, общ. Родопи, област Пловдив и дейностите ще се реализират рамките на описаните имоти.
На фигура № 4 е представено местоположението на обекта и разположението на поземлените имоти (в зелен цвят са имотите от таблица № 1, в син цвят са имотите от таблица № 2).
Фиг. № 4 – Местоположение на обекта
[image: A map of a neighborhood
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Параметри на застрояване:
-	Плътност на застрояване – до 50%;
-	КИНТ – 1,5:
-	Озеленяване – мин 25% и минимум 10% висока дървесна растителност.
 На територията на парка ще се разположат предимно обекти, обслужващи ползвателите на Автомагистрала „Тракия“, а именно:
-	тир-паркинг с капацитет до 100 паркоместа с обща площ до 9 000 м2;
-	зарядни станции за електромобили – до 20 броя зарядни станции на площ до 1 000 м2;
-	бензиностанция за масовите течни горива с площ 1 000 м2;
-	ресторант с капацитет до 100 посетители, заведения за обществено хранене и търговски обект с площ до 1 000 м2;
-	площадка за отдих – до 1 000 м2;
-	складова и логистична база на площ 250 000 м2;
Предвижда се входа и изхода за обекта да се реализират през имот 78029.105.1, от където е най-удобната връзка с АМ „Тракия“, примерна схема за достъпа до обекта е представена на фигура № 1.
3. Описание на основните процеси (по проспекти данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.
Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с изграждане на индустриален парк тип „А-общ“, състоящ се от сгради за складови дейности, допълващо застрояване, прилежаща инфраструктура и Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води. 
На територията на парка ще се разположат предимно обекти, обслужващи ползвателите на Автомагистрала „Тракия“, а именно:
-	тир-паркинг с капацитет до 100 паркоместа с обща площ до 9 000 м2;
-	зарядни станции за електромобили – до 20 броя зарядни станции на площ до 1 000 м2;
-	бензиностанция за масовите течни горива с площ 1 000 м2;
-	ресторант с капацитет до 100 посетители, заведения за обществено хранене и търговски обект с площ до 1 000 м2;
-	площадка за отдих – до 1 000 м2;
-	складова и логистична база на площ 250 000 м2;
-	ПСОВ с капацитет 650 ЕЖ.

По време на строителството на обекта не се предвижда използването на природни ресурси, ще се използват готови строителни смеси и материали, които ще се доставят на обекта от специализирани производители и доставчици.
Изграждането на обектите ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията и всички други действащи закони и подзаконови актове. 
Екологичните условия в района няма да се нарушат при нормална експлоатация на обекта. Инвестиционното предложение не предвижда по време на изграждането и експлоатацията на обектите да бъдат използвани, съхранявани, транспортирани и/или произвеждани материали, опасни за околната среда.
Не се предвижда на обекта да са налични опасни вещества/смеси по приложение № 3 от ЗООС в количества, които да водят до риск от големи аварии и риск за живота и здравето на хората.
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура
За достъп до обекта е предвидено да се изгради нова връзка с АМ „Тракия“ (фиг. 1), а за връзка между обектите в парка е предвидено да се изградят нови вътрешни пътища.
Съществуващите в обхвата на инвестиционното предложение общински пътища, които представляват поземлени имоти с идентификатори: - 78029.103.81; - 78029.286.51; - 78029.286.49; и 78029.285.331, е предвидено да бъдат ремонтирани за повишаване на товароносимостта им без да бъдат изменяни.
5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване
Предвидено е срока за изграждане и въвеждане в експлоатация на обекта да е до три години след получаване на всички необходими разрешителни регламентиращи дейността. Обекта ще се изгради и въведе в експлоатация на един етап.
Експлоатационния период на избраните съоръжения е 25 – 30 години, в този период не се очаква да бъдат предприети действия по закриване на обекта.
След прекратяване на дейността е предвидено възстановяване на заетата територия и премахване изцяло на разположените в нея съоръжения.
Годните за употреба съоръжения или части от тях ще бъдат продадени за повторно използване за други проекти, а образуваните отпадъци от негодни за употреба съоръжения (предимно метал и пластмаса), ще бъдат извозени и предадени за вторични суровини и рециклиране.
6. Предлагани методи за строителство
При реализацията на инвестиционното предложение, ще се ползват традиционни методи за строителство, включващи направа на изкопи и насипи, кофражни и бетонови работи.
Строителството на сградите и техническата инфраструктура на индустриалния парк, ще бъде осъществено съгласно съществуващите нормативи и изисквания за такъв тип обекти.
Строителните дейности и монтажа на съоръженията, ще бъдат максимално съобразени с околната среда и щадящи природните ѝ компоненти. Ще се използват материали със съответни сертификати, гарантиращи качество на изпълнението. Всички материали, които ще се използват по време на строителството ще са сертифицирани съгласно националното законодателството.
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Индустриалните паркове са едно от основните средства за повишаване на икономическия растеж на България поради факта, че тяхното наличие е от съществено значение за увеличаване на нивото на привлечените преки чуждестранни инвестиции. Тези паркове могат да се разглеждат като инструмент за икономическа трансформация, базирана на по-високо ефективни услуги, които създават по-висок потенциал за икономически растеж. Развитието на индустриалните паркове има пряко отношение към местното икономическо развитие, а също така оказват влияние и върху развитието на национално ниво.
На база на глобалните тенденции, макроикономическото развитие на страната и конкретни стратегически документи, приети на национално ниво, собственика на поземлените имоти, подробно изброени в таблици 1 и 2, консорциума Индустриален парк-Цалапица ДЗЗД е взел решение да създаде (регистрира), изгради и развие индустриален парк тип „А-общ“. 
До настоящия момент собственика Индустриален парк-Цалапица ДЗЗД е направил значителни инвестиционни разходи за придобиване на терените, за тяхната подготовка, поддръжка и охрана с цел предстоящото изграждане на индустриалния парк.
Индустриалния парк е вписан в Регистъра по чл. 21, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове „Индустриален парк-Цалапица“ с регистров код № 07-00-16-28/ 23.06.2023 г. (Заповед № РД-16-752/ 10.07.2023 г. на Министъра на икономиката и индустрията за вписване на „Индустриален парк – Цалапица – Приложение № 3.5).
Очаква се след въвеждане в експлоатация на територията на парка да работят около 700 човека, което има пряко отношение към намаляване на безработицата в района. Реализацията на инвестиционният проект представлява добра алтернатива от гледна точка на социално-икономическите условия за развитие на района.
[bookmark: _Hlk210130438]8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях
Инвестиционното предложение ще се реализира на площ от 651 162 м2, върху 74 поземлени имота (подробно изброени в таблици 1 и 2), разположени в землището на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив. Имотите, върху които ще се реализира индустриалния парк, не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, не се засягат елементи на Националната екологична мрежа.
На фигура № 5 е представено местоположението на обекта, от представеното на фигурата може да се проследят физическите, природните и антропогенните характеристики на района, както и разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.
[bookmark: _Hlk210224685]Най-близо разположената защитена зона в района на инвестиционното предложение е BG 0002086 „Оризища Цалапица” за опазване на птиците (обявена със Заповед РД-368/16.06.2008 г., публикувана в ДВ бр. 56/20.06.2008 г.), намираща се на отстояние (по права линия) на около 100 м на север от северната граница на парка.
Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на посочените в таблици 1 и 2 имоти (5-та и 6-та категория земеделски земя), които не попадат в зони и обекти, подлежащи на здравна защита и в територии за опазване на обектите на културното наследство. Територията, на която ще се реализира предложението не е свързана е интензивно земеползване. 
Експлоатацията на обектите не предполага повишаване нивата на фоново замърсяване в района, поради тази причина не се предполага превишение на стандартите за качество на околната среда. Обектите, подлежащи на здравна защита - жилищните сгради, лечебните заведения, училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обектите за производство на храни, стокови борси и тържища за храни – са разположени на големи разстояния от имотите предвидени за реализация на ИП. Най-близко разположените до обекта жилищни сгради са на разстояние на около 5 км.
Не се очаква трансгранично въздействие при реализация на инвестиционното предложение.
Фиг. № 5 – Местоположение на обекта и отстояния до други обекти
[image: A map of the united states

AI-generated content may be incorrect.]

Легенда:
· - Защитени зони птици
· - Защитени зони местообитания
· - Населено място
[image: ] - Пътища 
[bookmark: _Hlk210137526]9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение
Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив.
Съществуващо земеползване по границите на обекта:
· на север обекта ще граничи с автомагистрала „Тракия“ и земеделски земи;
· на изток – селскостопански пътища, общинска публична собственост и земеделски земи;
· на юг са разположени земеделски земи;
· на запад – селскостопански пътища, общинска публична собственост и земеделски земи.
[bookmark: _Hlk210209312]10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.
Съгласно информацията публикувана на интернет страницата на БДИБР-Пловдив, в раздел „Геоинформационна система за управление на водите и докладване“ (ГИСУВД) и информацията представена в Становище № ПУ-01-614 (3)/ 16.10.2024 г. на Директора на БДИБР-Пловдив:
· Обекта попада в зона за защита на подземните води, предназначени за питейно битово водоснабдяване по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, подземно водно тяло с код BG3G000000Q013 – „Порови води в Кватернер Горнотракийска низина“ и разположеното под него подземно водно тяло с код BG3G00000NQ018 – „Порови води в Неоген-Кватернер – Пазарджик-Пловдивски регион“;
· Обекта попада в нитратно уязвима зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ – южна NVZ;
· Обекта попада в зона чувствителна към биогенни елементи по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от ЗВ – BGCSAR106 – водосбор на река Марица;
· Обекта не попада в зона за защита на повърхностните води, предназначени за питейно битово водоснабдяване по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ;
· Обекта не попада в зона отдих и водни спортове по чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ;
· Обекта не попада в зона за стопански ценни видове риба по чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ;
· Обекта не попада в защитени зони по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ;
· Обекта не попада в защитени територии по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ;
· Обекта не попада и не граничи с пояси на учредени Санитарно-охранителни зони около водоизточниците на подземни води;
· Обекта не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени.
На фигура № 6 представено местоположението на обекта и разположението му спрямо чувствителни и уязвими зони, защитени зони (Национална екологична мрежа), санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово.
Фиг № 6 – Местоположение на обекта и разположението му спрямо СОЗ и други зони
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Легенда:
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[image: ]                                   [image: ] - ЗЗ НЕМ - птици
[image: ]                                                 [image: ] - Чувствителни към биогенни елементи зони
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11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).
Не се предвижда добив на строителни материали.
Не се предвижда жилищно строителство.
Предвижданията са да се изгради индустриалния парк тип „А-общ“, в който няма специализация на производствени дейности. На територията на парка ще се разположат предимно обекти, обслужващи ползвателите на Автомагистрала „Тракия“.
Пътища - Предвижда се входа и изхода за обекта да се реализират през имот 78029.105.1, от където е най-удобната връзка с АМ „Тракия“, примерна схема за достъпа до обекта е представена на фигура № 1. Предвидени са и вътрешни пътища за връзка между отделните обекти в индустриалния парк и за връзка с входа и изхода от парка. 
Ще се използват и съществуващите в обхвата на инвестиционното предложение общински пътища, които представляват поземлени имоти с идентификатори: - 78029.103.81; - 78029.103.150; 78029.104.151; - 78029.286.51; - 78029.286.49; и 78029.285.331, предвидено е съществуващите пътища да бъдат ремонтирани за повишаване на товароносимостта им без да бъдат изменяни.
Електрозахранване – предвижда се да се осъществи от подстанция собственост на „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД (ЕСО), отстояща на разстояние около 5 км от обекта, предвидена е мощност около 20  MW. Трасето на кабелните линии и изводните полета за присъединяване ще бъдат указани от ЕСО на етап Проучване. Кабелната линия ще се положи подземно в сервитута на съществуващите пътища в района.
Водоснабдяване – предвижда се в поземлен имот с идентификатор 78029.103.3 да се изгради ново водовземно съоръжение за подземни води с дълбочина около 30 м. Водовземното съоръжение ще е единствения водоизточник за обекта, не съществува техническа възможност за водоснабдяване на индустриалния парк от съоръжения на ВиК-оператора. 
Предвижда се изграждане на нов тръбен кладенец и два вкопани в земята резервоара с проектен полезен обем 300 м3 всеки, за съхранение и разпределение на добиваната вода. Единия резервоар от стоманобетон с мокра и суха камера за улесняване на измерването и разпределението на добитата вода, а втория за съхранение на вода за противопожарни нужди, като очаквания добив от ТК да е до 85 000 м3/год., а средно денонощния дебит до 2,7 л/сек.
Отвеждане на отпадъчните води - за индустриалния парк е предвидена разделна канализационна система за битовите отпадъчни води и дъждовна канализация за отвеждане на атмосферните води. В района на парка, предмет на ИП няма изградена и въведена в експлоатация канализационна система за отпадъчни води.
Пречистване на отпадъчните води – за пречистване на формираните на обекта битово фекални води е предвидено в западната част на поземлен имот с идентификатор 78029.103.10 да се изгради ЛПСОВ с капацитет 650 ЕЖ. Замърсените атмосферни води ще бъдат пречиствани посредством система от утаители, разположени в дъждоприемните шахти и каломаслоуловители за задържане на нефтопродуктите попаднали в дъждовния поток.
Технологията на пречистване на ЛПСОВ, ще гарантира 99,99% отстраняване на микроорганизми, от отпадъчните води, което от своя страна ще позволи използването на пречистената вода  за поливане на зелените площи на индустриалния парк. Предвижда се обема на резервоара за пречистени отпадъчни води, които ще се използват повторно за напояване на зелените площи в сухите месеци от годината да е с обем V ≈ 200 m3. Пречистените отпадъчни води след ЛПСОВ ще се събират във вкопан в земята водоплътен стоманобетонов резервоар с цел повторно използване за поливане на зелените площи. Това ще се извършва само в месеците, в които е необходимо поливане на тревни площи – от м. март до м. октомври, като се предвижда цялото водно количество да се използва за напояване. Предвиденото напояване с пречистените отпадъчни води е алтернативно напояване на напояването с пресните подземни води, т.е. когато се извършва напояване с пречистените отпадъчни води няма да се водовзема от тръбния кладенец.  В месеците от ноември до февруари пречистените отпадъчни води ще се отвеждат и заустват в повърхностния воден обект.
Заустване на пречистените отпадъчни води - Предвидено е пречистените отпадъчни води посредством заустващ колектор да се заустят в точка с проектни координати N-42° 12′ 05.866ʺ Е-24° 29′ 35.093ʺ, в отводнителен канал, представляващ поземлен имот с идентификатор 78029.286.50, област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, м. Плитюна. Местоположението на ЛПСОВ и проектното трасе на заустващия колектор са представени по-горе на фигура № 2.
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение
-1. Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, компетентен орган по реда на ЗООС е Директорът на РИОСВ-Пловдив;
-2. Разрешение за Строеж, компетентен орган по реда ЗУТ е Главният архитект на община Родопи;
-3. Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, компетентен орган по реда на Закона за водите е Директорът на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район-Пловдив;
-4. Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, компетентен орган по реда на Закона за водите е Директорът на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район-Пловдив.
III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:
1. съществуващо и одобрено земеползване:
Предвидено е инвестиционното предложение, изграждане на индустриален парк тип „А-общ“ да се реализира на площ 651 162 м2, върху 74 броя поземлени имота (подробно описани в таблици 1 и 2) в землището на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив. Предвижданията са да се изгради индустриалния, в който няма специализация на производствени дейности със следните застроителни параметри:
-	Плътност на застрояване – до 50%;
-	КИНТ – 1,5:
-	Озеленяване – мин 25% и минимум 10% висока дървесна растителност.
 На територията на парка ще се разположат предимно обекти, обслужващи ползвателите на Автомагистрала „Тракия“.
Обекта граничи със земеделски земи и пътища от различни класове, на север е разположена Автомагистрала „Тракия“. 
Предвидените дейности не се явяват източник на вредности на оценяваната територия и не влизат в конфликт със съседните имоти и тяхно ползване.
2. мочурища, крайречни области, речни устия;
Не се засягат
3. крайбрежни зони и морска околна среда;
Не се засягат
4. планински и горски райони;
Не се засягат
5. защитени със закон територии;
Не се засягат защитени със закон територии. Най-близо до обекта на около 10 км е разположена Проектната защитена местност „Марица-Стамболийски“.
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
[bookmark: _Hlk210227863]Най-близо разположената защитена зона в района на инвестиционното предложение е BG 0002086 „Оризища Цалапица” за опазване на птиците (обявена със Заповед РД-368/16.06.2008 г., публикувана в ДВ бр. 56/20.06.2008 г.), намираща се на отстояние (по права линия) на около 100 м на север от северната граница на парка.
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
Обекта не попадат в зони и обекти от материалното и културно-историческото наследство в района и не се очаква да бъдат засегнати обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
Ландшафта е цялата съвкупност от всички природни компоненти (скали, почва, въздух, вода, растителност и животни), която се променя във времето под влиянието на природните фактори и човешката дейност.
Земната маса, получена при изкопните работи, като природен ресурс ще се използва за подравняване в границите на имотите. По време на строителството, иззетия хумусен слой ще се депонира в границите на имотите и в последствие ще се използва за моделиране на терена по проект за вертикална планировка и озеленяване.
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита
Не се засягат територии, зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. Най-близо разположените населени места до обекта са гр. Съединение, с. Цалапица, с. Говедаре, гр. Стамболийски и с. Мало Конаре, които отстоят на около 5 км от границите на обекта.
IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:
1. [bookmark: _Hlk150160681]Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.
· население и човешкото здраве – Предвид характера на инвестиционното предложение и избраното местоположение – не се очаква въздействие върху населението и човешкото здраве. Предвидените дейности не предполагат емитиране на наднормени нива на шум, вибрации, йонизиращи и електромагнитни излъчвания и не се очаква негативно въздействие върху здравето на населението на близко разположените населени места;
· материалните активи, културното наследство - ИП ще се реализира имоти, в които не попадат зони и обекти от материалното и културно-историческото наследство в района. Не се очаква да бъдат засегнати обекти с историческа, културна или археологическа стойност. 
· въздух - по време на строителството е възможно временно и краткотрайно отделяне на неорганизирани прахови частици от изкопните и строително монтажните работи, за намаляване на въздействието е предвидено периодично оросяване на площадките. По време на експлоатацията на обекта не се очаква значително въздействие върху въздуха не се предвиждат горивни инсталации и процеси. Въздействие върху въздуха се очаква от работата на автомобилните двигатели на автомобилите осъществяващи транспортните дейности в парка. Не се очаква наднормено замърсяване на въздуха, с цел намаляване на въздействието върху въздуха ще се използват технически изправни автомобили, а трасетата редовно ще се почистват за да се намалят емисиите на фини прахови частици;
· вода – въздействието върху подземните води ще бъде в рамките на разрешените параметри в разрешителното за водовземане от подземни води за питейно-битови, поливни и противопожарни нужди. Въздействието върху повърхностните води ще е свързано със заустването на пречистените отпадъчни води, което ще се осъществява при условията и параметрите на издаденото разрешително за заустване.
· почва ландшафт и земни недра – Земната маса, получена при изкопните работи, като природен ресурс ще се използва за подравняване в границите на имотите. По време на строителството, иззетия хумусен слой ще се депонира в границите на имотите и в последствие ще се използва за моделиране на терена по проект за вертикална планировка и озеленяване;
· климат – дейността не оказва влияние върху климата, не се очакват наднормени емисии парникови газове в атмосферата;
· биологичното разнообразие и неговите елементи – ИП ще се реализира извън защитените зони за опазване на дивите птици, флора и фауна и не се очаква въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи;
· защитени територии – ИП ще се реализира извън защитените територии, обявени по реда на ЗЗТ и не се очаква въздействие върху елементите и обектите, предмет на опазване в защитените територии.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение
Предвижданията са да се изгради индустриален парк, в който няма специализация на производствени дейности със следните застроителни параметри:
-	Плътност на застрояване – до 50%;
-	КИНТ – 1,5:
-	Озеленяване – мин 25% и минимум 10% висока дървесна растителност.
На територията на парка ще се разположат предимно обекти, обслужващи ползвателите на Автомагистрала „Тракия“.
При тези условия въздействието върху близко (на 100 м) разположената защитена зона за птици BG 0002086 „Оризища Цалапица” ще е минимално.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия
По време на строителството - рисковете от инциденти ще се избегнат чрез изпълняване изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на монтажните работи. Така ще се избегне и риска за околната среда.
На обекта монтажника ще разработи вътрешни инструкции и документи на базата на ръководствата за изпълнение на СМР и кодексите за добра практика, целяща максимално запазване на околния ландшафт.  Всеки участник в монтажните дейности ще преминава през периодични и ежедневни инструктажи. Ще му бъдат осигурени лични предпазни средства.
По време на експлоатацията - рисковете от аварии по време на експлоатация на обекта се свеждат до:
- при възникване на пожар;
- при авария в ел. инсталация;
- при бури, снегонавявания, земетресение;
- при наводнение;
Съгласно Становище изх. № ПУ-01-614 (3)/ 16.10.2024 г. на БДИБР, обекта е разположен извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в Източнобеломорски район и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени при сценариите, посочени в чл.146е от Закона за водите. В програмата от мерки, заложени в ПУРН на ИБР няма определени конкретни мерки срещу наводненията касаещи инвестиционното предложение и реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнения.
Предполагаемо наличие на територията на обекта на опасни вещества/смеси включени в Приложение № 3 от ЗООС:
-1. Автомобилен бензин – 100 тона – горивото попада в част 1, колона 1 на Приложение № 3 от ЗООС, категория на опасност Р5а „Запалими течности“. Съгласно Информационен лист за безопасност на Лукойл Нефтохим Бургас АД за автомобилния бензин (Приложение № 3.6), веществото/сместа има категория на опасност „Категория 1“ и предупреждение за опасност – „Н224 – изключително запалими течности и пари.
-2. Автомобилно дизелово гориво – 500 тона (250 т. в резервоарите на бензиностанцията и 250 т. в резервоарите на паркираните автомобили).
Автомобилното дизелово гориво попада в част 1, колона 1 на Приложение № 3 от ЗООС, категория на опасност Р5а „Запалими течности“.
Съгласно Информационен лист за безопасност на Лукойл Нефтохим Бургас АД за автомобилното дизелово гориво (Приложение № 3.7), веществото/сместа има категория на опасност „Категория 3“ и предупреждение за опасност – „Н226 – запалими течности и пари.
Прагови количества: 10 тона - нисък рисков потенциал; 50 тона – висок рисков потенциал.
Посочените по-горе автомобилни горива са включени и в част 2 „Поименно изброени опасни вещества“, колона 1 на Приложение № 3 от ЗООС. Попадат в обхвата на т. 34 „Нефтопродукти и алтернативни горива“, буква (а) бензини и лигроини и буква (в) газьоли, включително и дизелови горива.
Посочените автомобилни горива са включени и в част 2 „Поименно изброени опасни вещества“, колона 1 на Приложение № 3 от ЗООС. Попадат в обхвата т. 34 „Нефтопродукти и алтернативни горива“, буква (а) бензини и лигроини и буква (в) газьоли, включително и дизелови горива.
Праговите количества за т. 34 „Нефтопродукти и алтернативни горива“ са 2 500 тона - нисък рисков потенциал; 25 000 тона – висок рисков потенциал. 
По смисъла на ЗООС когато дадено вещество или група вещества, изброени в част 2, попада и в класификацията от част 1, трябва да се прилагат праговете за минимални количества, посочени в част 2, колони 2 и 3.
В случая на територията на обекта никое от посочените опасни вещества не присъства в количества, равни или над съответните прагови количества по част 2 от Приложение № 3. Сумата от отношенията на предполагаемите количества горива на територията на обекта към праговите стойности за нисък рисков потенциал е по-малка от единица (0,24). Обекта не се класифицира, като съоръжение с нисък или висок рисков потенциал.
При нормална експлоатация на складовите резервоари и помещения практически не би имало възможност за големи аварии. Потенциалните критични събития са пожар и/или експлозия, а причините, които биха ги предизвикали са:
· Нарушаване на целостта или пълно разрушаване на оборудването -  резервоари и тръбопроводи, което може да доведе до изтичането на цялото съдържание на съоръжението за кратко време. Причините за това могат да бъдат:
- грешки при проектирането; 
- лошо изпълнение при построяването и монтажа;
- надпроектни динамични натоварвания;
- интензивна корозия на материалите (заваръчни шевове); 
- злоумишлени действия;
· Разливи на опасни продукти в ограничени количества - Причините могат да бъдат:
- Пробиви по стените или шевовете на резервоарите и тръбопроводите;
- Изпускане на фланцови връзки, кранове, салникови уплътнения и др. подобни;
- Препълване на резервоари и цистерни;
- Скъсване на гъвкави шлангове;
- Грешка на оператора;
· Пожари и взривове в съоръженията - Източниците на запалване могат да бъдат:
- мълнии (при отказ на гръмоотводите);
- нагряване при триене на аварирали детайли на оборудването;
- открит пламък или нажежени частици при заваръчни работи;
- механични искри при рязане, шлайфане и др.;
- искри от натрупано статично електричество;
- външни източници (небрежност или злоумишленост, пожари на съседни площадки).
При изпълнение на изискванията на нормативните документи за безопасни и здравословни условия на труд, ПП безопасност, Технологичните инструкции и Инструкциите за безопасна работа вероятността от възникване на големи аварии е нищожна. 
Предвидено е изграждането и интегрирането на оповестителна система на обекта за вътрешното оповестяване за присъстващите на територията на обекта, чрез звукова и речева сигнализация, чрез стационарната и мобилната телефонна мрежа и външно оповестяване РС ПБЗН, ОД на МВР, ЦСМП, община Родопи, РЗИ, РИОСВ и други.
Комуникационното осигуряване на обекта ще се осъществява чрез:
- мрежова IP телефонна връзка – с компетентните и специализирани органи;
- мобилна телефонна връзка - с компетентните и специализирани органи;
- устно от отговорното длъжностно лице или от лицето, установило възникналата опасност на обекта – с персонала.
Предвидено е на обекта да бъдат изградени съоръжения, които са свързани безопасната работа на бензиностанцията.
· Съоръжения, предназначени да контролират нормалното протичане на технологичните процеси, да регистрират и сигнализират настъпилите отклонения и да предизвикат предприемането на мерки за предотвратяване на големи аварии:
·  Дихателни клапани на резервоарите с огнепреградители;
· Предохранителни клапани;
· Предпазни клапани на резервоарите;
· Оросителна (водоохлаждаща) система на резервоарите;
· ВРУ – за регенериране на бензиновите и дизеловите пари обратно в резервоара;
· Електронни нивомерни системи и манометри;
· Вентилационна система и предпазно изпускателни клапани;
· Електрохимична защита от корозия;
· Мълниезащитна - заземителна уредба защитна уредба;
· Датчици за дим и топлина към пожароизвестителна система;
· Ограда, входове, изходи;
· Осигуряване на 24 часова, 7 дневна физическа охрана в обекта от външна охранителна фирма по договор.
Последици при аварии  при течните горива:
- Пожар в локва при директно запалване – силно изразена топлинна радиация, смъртни случаи на площадката, разпространение на продукти на горенето във въздуха. Евентуалните пожари на горивата могат да окажат фатално влияние върху флората и фауната наоколо и да доведат до вторични пожари на съседните сгради. Тъй като наблизо няма животински и растителни видове с екологично значимост, които да бъдат директно засегнати от пожара последствията от него нямат значим характер. 
- BLEVE (Експлозия на кипяща течност, разширяващ се взрив на пара) и огнено кълбо от пари– при наличие на пожар на цистерна е възможно силно нарастване на налягането в нея, разхерметизиране, изкипяване на горивото, образуване на облак от пари, запалването им и образуване на огнено кълбо;
- Токсично замърсяване на въздуха от разсейващите се пари на разлети бензин и дизел, при което са възможни поражения на хората намиращи се на съответните площадки.
- Замърсяване на почва, повърхностни и подземни води от разлети летливи запалителни течности (ЛЗТ).
Бензинът и дизелът се считат за потенциални канцерогени за хора. В ситуации на аварии или разливи, където излагането на парите му е потенциално високо и с вероятност за продължително експониране е възможно токсично въздействие от някои специфични съединения, съдържащи се в него, както и на основните въглеводороди, увреждане на централната нервна система и настъпване на смърт.
При температура на околната среда (около 20 oC) бензинът се разгражда от бактериите в почвата за около 4 дни. Това са главно съдържащите се в него бензен, толуен и ксилен. Заместените ароматни въглеводороди и изопарафините са по-трайни, до 60 дни. Те определят токсичното действие на бензина върху риби, птици и безгръбначни. (При 96 часов тест и концентрация 114 mg/dm3 всички риби умират, а токсичността към водната растителност се проявява при 72 часа проба и концентрация на бензин 10 mg/dm3).
Замърсителите на въздуха и водите от гасенето на пожари от горящи дизелови горива  могат да съдържат полициклични ароматни въглеводороди, сяра, въглероден оксид и диоксид, сажди, серни и азотни оксиди.
При разливане на дизелови горива в околната среда, същите претърпяват редица процеси. По-леките компоненти се изпаряват и бързо претърпяват фотооксидиране при взаимодействие с ОН радикали. По-тежките компоненти имат по-малка тенденция за изпарение във въздуха. Те също могат да бъдат подложени на процеси на фотоокисление, но освен него те се адсорбират върху почвата и утайките. При анаеробни условия повечето компоненти се биоразграждат. При аеробни условия те са по-стабилни. Попаднали във вода, те не са податливи на хидролиза.
Направените анализи на статистически данни за честотите на проявяваните на бензиностанциите критични събития със загуба на херметичност въз основа на статистически данни, показва следните вероятни възможности за протичането им:
- разлив на горива от резервоар - 5 х 10-6  съб/год;
- пожар на автоцистерна с бензин/ дизел - 1х10-5 съб/год;
- пожар на резервоар -  1х10-5    съб/год;
- разлив на горива от гъвкав шланг - 4 х 10-6 съб/час;
- разлив на горива от тръбопровод - 3 х  10-7  съб/год;
Въз основа на представените възможности са определени вероятностите на настъпване на последствията.
При „Разрушаване на резервоар и разлив на бензин“ директното запалване на разлива  е с честота 1 събитие на 3,3 милиона години. Честотата на възникване на директно или забавено запалване варира между 3х10-7 съб/год до 9х10-8 съб/год. По-висока е честотата за замърсяване на околната среда, повърхностни и подземни води 1,2-1,4х10-6 съб/год, но реално погледнато и то също е събитие с малка вероятност.
За сценарий „Разкъсване на шланг и разрушаване на автоцистерна  с бензин“ честотата на директното запалване на разлива е 6х10-7 съб/год при съответната дължина на тръбопровода и е по-ниска от тази на замърсяването на околната среда 2,5х10-6 съб/год.
При сценарий „Разлив на бензин от тръбопровод“  честотата на възникване на пожар в локва е 4,1х10-7 съб/год. Това прави много малка възможността за възникване на това събитие. Вредното въздействие върху околната среда е с малко по-висока честота от 1,64х10-6 до 6,5х10-6 съб/год. Важно е да се отбележи, че ще се провежда ежедневен контрол на тръбопроводната мрежа, което намалява тази възможност.
Разрушаването на резервоар с дизелово гориво е събитие с честота 5х10-6 съб/год.
Вероятността от възникване на теч от автоцистерна възлиза на 5х10-7 събитие на година.
Въздействието на BLEVE  и огнено кълбо при пожар на автоцистерна с бензин е с вероятност  4,55х10-15 събития на година.
От изложеното може да се обобщи, че получените при анализа разстояния за възможни въздействия върху населението са малки. Някои от тях излизат извън пределите на обекта, но са много далече от населените места. Това означава, че при евентуална авария могат да бъдат засегнати само хората работещите на някои съседни площадки и в непосредствена близост до авариралата цистерна или резервоар, броят на които зависи от времето, в което е станала аварията. Ниските стойности на честотите на проявяване на критичните събития и техните последици, показват ниската вероятност за настъпване на тези събития при ниска и средна големина на риска.
Количеството на петролните продукти – автомобилни бензини, дизелови горива, намиращи се на обекта е многократно под определения минимален оценъчен праг за този тип нефтопродукти, посочен в колона 3 на таблиците в част 1 и част 2 на Приложение 3 на ЗООС и по съображенията за течни нефтопродукти не притежават потенциал да предизвикат голяма авария по смисъла на Приложение 5 на ЗООС.
В близост до бъдещият индустриален парк няма наличие на предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал, поради това не може да се очаква кумулативно въздействие при евентуална аварийна ситуация в парка.
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)
Вида и естеството на въздействие на инвестиционното предложение по време на изграждането и експлоатацията на обекта е представено в таблица № 3.
 Таблица № 3 - Вид и естество на въздействието
	Въздействие върху
	По време на изграждането
	По време на експлоатацията

	Води:
· Подземни


· Повърхностни
	
пряко; краткотрайно; незначително и  временно

пряко; краткотрайно; незначително и  временно
	
пряко; дълготрайно; постоянно; отрицателно

пряко; дълготрайно; постоянно; отрицателно

	въздух
	пряко; краткотрайно; незначително и временно
	пряко; дълготрайно; постоянно; отрицателно

	почва
	пряко; краткотрайно; незначително и временно
	не се очаква въздействие

	земни недра
	не се очаква въздействие
	не се очаква въздействие

	ландшафт
	пряко; краткотрайно; незначително и временно
	не се очаква въздействие

	минерални ресурси
	не се очаква въздействие
	не се очаква въздействие

	биологично разнообразие
	непряко и краткотрайно
	непряко, ниска степен на безпокойство 

	материално и културно наследство
	не се очаква въздействие
	не се очаква въздействие

	персонал
	пряко; краткотрайно; временно и отрицателно
	пряко; дълготрайно; постоянно и отрицателно

	население
	не се очаква въздействие
	не се очаква въздействие

	климат
	не се очаква въздействие
	не се очаква въздействие


5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.)
Въздействието е локално, основно в границите на имотите, в които е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, имотите 74 броя са обща площ 651 162 м2, в землището на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив. Най-близо разположените населени места (гр. Съединение, с. Цалапица, с. Говедаре, гр. Стамболийски и с. Мало Конаре) отстоят на около 5 км от обекта. При реализацията на инвестиционното предложение, в посочените граници и обхват, не могат да бъдат идентифицирани рискове за човешкото здраве, породени от неблагоприятни въздействия върху факторите на жизнената среда, съгласно §1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието
Вероятността от възникване на въздействие при реализация на инвестиционното предложение е малка. Прилагането на необходимите мерки при изграждането и експлоатацията гарантира предотвратяване или минимизиране на потенциалните въздействия, поради което не се очаква интензивен отрицателен ефект върху здравето на хората и компонентите на околната среда.
По-горе в т. 3 от този раздел е представена информация относно вероятността и честотата на възникване на аварии съгласно идентифицираните сценарии и информация за тежестта на последствията.
По отношение на отпадъците вероятността на въздействието се оценява като ниска, с незначителен интензитет и без комплексност.
По отношение на водите, почви, земни недра, ландшафт, вредните физични фактори, биоразнообразието, не се очаква значително отрицателно въздействие.
Възможни вредни въздействия могат да бъдат реализирани при форсмажорни обстоятелства, свързани с природни бедствия и катастрофи, както и от действия предизвикани от субективни фактори.
Не се очакват значителни отрицателни въздействия при реализация на инвестиционното предложение върху здравето на хората и компонентите на околната среда, при спазване изискванията на нормативната уредба и при прилагане на адекватни превантивни мерки.
Вероятността от проява на въздействие върху околната среда ще бъде сведена до минимум с прилагане на мерки за избягване на значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, а именно:
- строителните дейностите на обекта се извършват извън периода на гнездене на птиците от 01.03. – до 31. 07.;
- ограничаване на дейностите, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води и въздуха;
- прилагане на добри практики и екологощадящи методи за строителство; 
- управление на отпадъците (строителни и битови) в съответствие с изискванията на нормативната уредба;
- заустване на отпадъчните води в съответствие с условията и параметрите на издаденото разрешително за заустване по ЗВ.
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието
Обхватът на въздействие ще е ограничен изключително на територията на обекта и минимален за съседните територии. Няма да има засегнато население от близо разположените населени места, а от там и продължителност и обратимост на въздействието. Възникналите, макар и минимални въздействия ще са с непряк характер, постоянни, с очакван минимален отрицателен ефект.
За периода на строителството въздействието ще бъде периодично с продължителност в рамките на работното време и напълно обратимо след приключването им.
По отношение на растителния свят, при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие, тъй като не се засягат защитени местообитания на видове с природозащитен статус.
По отношение на животинския свят, при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие. Загубата на хабитати на гнездящи видове птици с природозащитен статус няма да има, тъй като повечето от характерните за района видове са с различна степен на синантропизация се очаква възстановяване и увеличение на числеността на популациите.
За периода на експлоатация въздействието ще е постоянно и дълготрайно, но не се очакват отрицателни ефекти върху здравето на хората, материалните активи и компонентите на околната среда при спазване на изискванията за безопасност и поддържане на нормален технологичен режим.
По-горе в т. 3 от този раздел е представена информация относно очакваното настъпване, продължителност и честота на възникване на аварии.
Не се очакват промени в екологичното състояние на района от реализацията на инвестиционното предложение.
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения
Не се очаква комбинирането с въздействия на други съществуващи или одобрени инвестиционни предложения.
Пространствения обхват на възможно събитие (пожар/експлозия на бензиностанцията) е в периметър до 25 м съгласно таблица № 66 от Наредба 1з- 1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
Съгласно начина на ползване съседните площи, които представляват незастроени имоти, земеделски земи не се очаква комбинирано въздействие.
Всички хора които са в района на бензиностанцията в периметър до 25 м - работещи и ползватели са с вероятност да бъдат засегнати (до 5 човека максимум). Не се очаква посетителите на други обекти да бъдат засегнати при евентуална форсмажорна ситуация.
В непосредствена близост до площадката на която е предвидено изграждането на бензиностанцията няма обекти съхраняващи запалими течности и газове. При пожар на територията на бензиностанцията не е възможно да се предизвика „ефект на доминото” в съседните площадки поради малките разстояния на поражения. 
Евентуална авария на територията на бензиностанцията не може да доведе до разрушаване на сгради и съоръжения. 
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията
Възможностите за ефективно намаляване на въздействията от реализацията на инвестиционното предложение произтичат от прилагането на изискванията на приложимите нормативни документи и стандарти при изграждането и експлоатацията на подобен род обекти. 
Видно от представената в настоящия документ информация, въздействието на инвестиционното предложение в неговата цялост върху човешкото здраве и компонентите на околната среда е пренебрежимо малко в условията на нормална експлоатация и при спазване на изискванията и стандартите за техники за безопасност.
При извършване на анализ на статистическата информация, представена по-горе в т. 3 от настоящия раздел е установено, че за идентифицираните случай на аварии, произтичащи от характера на инвестиционното предложение, са присъщи значителни отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда. Предвид това още на проектна фаза ще се предприемат необходимите мерки за предотвратяване на вероятността за инциденти или нарушения на технологичния процес, в резултат на които е възможно възникване на голяма авария.
Най- общо защитните бариери и превантивните мерки срещу възникване на аварии могат да бъдат групирани в три групи:
· Първа група – проектиране:
-	Изчисляване на фундаментите, съгласно земетръсната зона на района и спрямо очакваното натоварване при неблагоприятни атмосферни условия;
-	Осигуряване на защитни прегради и пояси;
-	Дублиране на критичното за безопасността и нормалния технологичен режим оборудване;
-	Осигуряване на аварийно ел.-захранване;
-	Наблюдение и контрол на технологичните показатели чрез автоматична система;
-	Осигуряване на необходимото оборудване за противопожарна охрана.
· Втора група – технологичен режим:
-	Подробна технологична инструкция за експлоатация и поддръжка на всички съоръжения и обекти в индустриалния парк;
-	Поддържане на технологичните параметри в границите на оптималните стойности;
-	Автоматизирана система за контрол на технологични показатели, включваща аларми, блокиравки и др.;
-	Обучения на персонала – първоначално при постъпване на работа, периодично опреснително, инструктажи по безопасност и противопожарна охрана и др.
· Трета група – превантивен мониторинг и контрол
-	Периодична проверка на датчици за аларми;
-	Периодична проверка за спазване на инструкциите за безопасност, противопожарна охрана и аварийно планиране;
-	Редовни проверки за наличие на източници на запалване, включително на електростатични заряди;
-	Редовни проверки на пожарогасители и пожароизвестителни системи;
-	Регулярно проиграване на аварийния план с всички служители на индустриалния парк.
За намаляване нивата на шума и замърсяване на въздуха по време на строителството - транспортът по доставките на материалите за изграждането на обекта да става само по определено трасе; строително-монтажните дейности и транспортирането на материалите и конструктивните елементи да се извършват само през дневния период; да не се допуска работа на неизправна строителна и транспортна техника; да не се допуска работа на строителна и транспортна техника на празен ход.
С изпълнението на предвидените в проекта защитни бариери и превантивни мерки ще се постигне ефективно намаляване на въздействията посредством ограничаване на риска. При спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за управление на отпадъците, Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, както и правилата за здраве и безопасност при работа, въздействията върху околната среди и човешкото здраве при реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат сведени до минимум.
10. Трансграничен характер на въздействието.
Предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично въздействие върху околната среда.
11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
Таблица 4 – Мерки, които да се включат в инвестиционното предложение
	Мерки
	Период/ фаза
 на изпълнение
	Резултат от изпълнението

	Спазване на разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
	изграждане и експлоатация
	Опазване живота и здравето на работещите и на посетителите

	Събиране на отпадъците разделно, на определените за целта места и сключване на договори с лицензирани оператори
	изграждане и експлоатация
	Опазване на околната среда, подземни води и почви

	Ограничаване на периода на престой на транспортните средства с работещи двигатели на територията на обекта
	изграждане и експлоатация
	Опазване чистотата на атмосферния въздух

	Провеждане на инструктаж за възможните рискове за здравето и начините за предпазване от тях
	изграждане и експлоатация
	Опазване живота и здравето на работещите и на посетителите

	Използване на лични предпазни средства при работа, съответстващи на изискванията за съответните работни места
	изграждане и експлоатация
	Опазване здравето на хората

	Дейностите да се ограничат само в имотите на инвеститора
	изграждане и експлоатация
	Опазване на съседните терени от замърсяване

	В близост до работната зона да не се съхраняват отпадъци и/или опасни вещества
	изграждане и експлоатация
	Опазване на подземните води; 
Опазване на почвите

	Използване на добро работно оборудване и механизация, покриващи българските и европейските стандарти за намаляване на емисиите от отработените газове от ДВГ
	изграждане и експлоатация
	Опазване чистотата на атмосферния въздух

	Оросяване на запрашени повърхности и терени
	изграждане и експлоатация
	Опазване чистотата на атмосферния въздух

	Ограничаване на скоростта на движение на превозните средства, доставящи материалите в обекта
	изграждане и експлоатация
	Опазване чистотата на атмосферния въздух

	Извършване на мониторинг на нивата на шум
	експлоатация
	Спазване изискванията за мониторинг на шума в околната среда

	Заустването на отпадъчните води в повърхностни водни тела, вкл. изграждането на свързаните с това съоръжения да се извършва съгласно издаденото разрешително за заустване по реда на ЗВ
	експлоатация
	Спазване изискванията на ЗВ



V. Обществен интерес към инвестиционното предложение
1. Възложителят „Индустриален парк“ ЕООД е осигурил 14-дневен достъп до уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на индустриален парк Цалапица“ в землището на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив на информационното табло пред офиса на „Индустриален парк-Цалапица“ ЕООД с адрес на управление гр. София, п.к. 1172, р-н Изгрев, ул. „Тинтява“ № 126 – Б, офис 3;
2. Съобщението за уведомление за инвестиционното предложение е публикувано на интернет страницата на община Родопи на 15.07.2024 г.
До настоящия момент няма постъпили мнения, препоръки, възражения и предложения.

23.10.2025 г.
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