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И С К А Н Е
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

На Ваше писмо изх. № ОВОС-1204-2 / 12.06.2026 год.

от

„ЗООТЕХНИКА“ ЕООД

	УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ново инвестиционно предложение:
“Закупуване на ново автоматизирано производствено оборудване, свързано с производство на млечни продукти в нова сграда за производство на млечни продукти – мандра и изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия за собствено потребление“ в Стопански двор за кравекомплекс, ПИ с идентификатор 69016.310.43 по КККР на с. Старосел, м. „Драганчов дол“, община Хисаря, обсласт Пловдив.
 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)
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Приложение № 2
                                                     към чл. 6 
                                              
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС


I.   Информация за контакт с възложителя:

„ЗООТЕХНИКА“ ЕООД

II.   Характеристика на инвестиционното предложение:     
1. Резюме на предложението
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост
Настоящото инвестиционно предложение (ИП) предвижда изграждане на нова сграда за производство на млечни продукти – мандра, закупуване на ново автоматизирано производствено оборудване, свързано с производството на млечни продукти, както и изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия за собствено потребление“ в Стопански двор за кравекомплекс, ПИ с идентификатор 69016.310.43 по КККР на с. Старосел, м. „Драганчов дол“, община Хисаря, обсласт Пловдив. 
Проектното решение е насочено към модернизация, дигитализация и повишаване на енергийната ефективност на ново предприятие за преработка на млечни продукти, чрез внедряване на съвременни технологични решения, които обхващат целия производствен процес – от преработката на суровината до съхранението на готовата продукция. Инвестицията включва доставка и въвеждане в експлоатация на иновативна и автоматизирано произовдствено оборудване за производство на млечни продукти, което ще осигури висока степен на автоматизация, прецизен контрол на технологичните параметри и възможност за проследимост на производствените процеси. Това ще доведе до повишаване на качеството и безопасността на произвежданите продукти, както и до оптимизиране на разходите за труд и ресурси.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7, буква „в“ от приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Възложителят „ЗООТЕХНИКА“ ЕООД1 представлявано от управителя Нено Геров Мавров е собственик на гореописания ПИ с идентификатор 69016.310.43 по КККР на с. Старосел, м. „Драганчов дол“, община Хисаря, обсласт Пловдив, ведно с построената в него сграда с идентификатор 69016.310.43.1 – селскостопанска сграда със застроена площ 1316 кв.м. Сградата е с функционално предназначение „Кравеферма“.
Настоящото инвестиционното предложение е пряко свързано със съществуващата и функционираща кравеферма в имота. Чрез реализиране на инвестиционното предложение за изграждане на млекопреработвателно предприятие и закупуване на ново технологично оборудване за производство на млечни продукти, ще се осигури преработка на млякото, произвеждано от собствената животновъдна ферма на възложителя, което е най-добрия вариант за реализацията на суровината и затваряне на цикъла на производство.
Изграждането на мандрата е обосновано от професионалната ангажираност на възложителя в сферата на говедовъдството и намерението му да развива своята дейност.
Като част от инвестицията се предвижда внедряване на автоматизирана система за температурен контрол на хладилното оборудване в камерите, чрез автоматизиран стерилизиращ охладител - надграждане на хладилна камера за интензивно охлаждане и дългосрочно съхранение, без замразяване на продукция от млечни продукти, която ще осигури непрекъснат мониторинг и управление на температурните режими в реално време. Внедряването на специализиран стерилизиращ охладител за интензивно охлаждане и дългосрочно съхранение, без замразяване на млечните продукти и за съхранение на вече преработена продукция, посредством UV обезпаразитяваща система за стерилизация и дезинфекция на средата, представлява технологично обосновано и високоефективно решение, насочено към повишаване на качеството, безопасността и устойчивостта на производствения процес.  Чрез тази система ще се гарантира съхранението на суровини и готова продукция при оптимални условия, като същевременно ще се намалят енергийните разходи и рискът от технологични загуби. 
В екологичен аспект проектът предвижда изграждане на покривна фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност 145,86 kWp и батерия с капацитет 482,30 kWh, предназначена за производство на електроенергия за собствено потребление. По този начин се осигурява по-висока степен на енергийна независимост на предприятието, оптимизиране на потреблението на електроенергия и значително намаляване на въглеродния отпечатък на производството. Инвестицията допринася за ограничаване на емисиите на парникови газове и за по-ефективно използване на възобновяеми енергийни източници.
       Цялостното инвестиционно предложение е в пълно съответствие с целите на интервенции II.Г.2 и II.Г.2.1 от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 г., като е насочено към повишаване на конкурентоспособността на предприятието, внедряване на иновации в преработката на селскостопански продукти и подобряване на екологичните показатели чрез намаляване на енергийното потребление и опазване на компонентите на околната среда. Реализирането на проекта ще доведе до устойчиво развитие на предприятието, повишена ефективност на производствените процеси и създаване на условия за дългосрочна икономическа и екологична стабилност.
Новото млекопреработвателно предприятие ще се изгради по начин, непозволяващ достъп на външни хора и животни.
За транспортните средства е предвиден път с твърда настилка.
За персонала, обслужващ производствения обект е предвиден отделен вход и пропускателен режим.
Всички складове, хладилници, производствени помещения, приемните и експедиционните площадки се разполагат така, че да се осъществи принципа на разделност и поточност, като се избегне кръстосването на пътищата на изходните суровини с готовата продукция.
Не се очакват отрицателни въздействия по отношение на компонентите на околната среда и здравето на хората.
Обектът няма да представлява източник на вредни емисии, замърсяващи атмосферния въздух, не се очакват вредности от производствената дейност.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения
За района на избраната площадка няма утвърдени с устройствен или друг план производствени дейности, които да противоречат по някакъв начин на инвестиционното  предложение. То не засяга и не противоречи на други утвърдени устройствени проекти или  програми. 
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, се намира в границите на стопански двор на село Старосел, община Хисаря, където има съществуващ и функциониращ животновъден обект. 
Чрез реализация на инвестиционното предложение за ново млекопреработвателно предприятие ще се осигури преработка на млякото, произвеждано от собствена животновъдна ферма на възложителя, намираща се в същия имот, както и от външни производители.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху ползвателите на съседните имоти. 
Доказана е възможност за електроснабдяване и водоснабдяване на новия производствен обект с необходимите схеми на инженерна инфраструктура и комуникационно – транспортно обслужване, съобразени със съществуващата техническа инфраструктура.
Млекопреработвателното предприятие ще е съобразено с изискванията на приложимото законодателство в областта на храните и в съответствие със санитарните, екологични и противопожарни норми.
Реализацията на инвестиционното предложение е обосновано от професионалната ангажираност на възложителя и намерението му да развива своята дейност в сферата на животновъдството и преработката на полученото мляко, като по този начин се затваря производствения цикъл, повишава се производителността и се гарантира качеството на произвежданата продукция.
Намеренията на инвеститора не противоречат на други утвърдени устройствени проекти или програми.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие
Реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи в имот с НТП „За животновъден комплекс“, с площ 4003 кв.м., разположен в стопанския двор на село Старосел, местност „Драганчов дол“, община Хисаря, област Пловдив. 
По време на строителството и експлоатацията на мандрата ще се използват инертни материали, вода, електроенергия и горива за наличната техника.
Водни количества ще се използуват по време на строителството за нуждите на строителните работници, а и впоследствие при експлоатацията на производствения обект – за технологични нужди, питейно-битови нужди, за поддържане на чистотата на площадката, озеленените площи и за противопожарни нужди.
Водоснабдяването на площадката е съществуващо, изпълнено от водопроводната мрежа на населеното място, експлоатирана от местното ВиК дружество, съобразно Наредба № 9 / 16.03.2001г. за качеството на водата предназначена за питейно-битови нужди. 
Новият производствен обект ще се водоснабди от изградената и функционираща площадкова водопроводна мрежа.
 Мандрата ще бъде водоснабдена с вода за технологични, питейно-битови и противопожарни нужди от съществуващия площадков водопровод. Съгласно предоставеното техническо задание за присъединяване, водоснабдяването ще се извърши след общия водомерен възел.
Външното електрозахранване на площадката е съществуващо, изпълнено съгласно изискванията на експлоатационното дружество. 
За новата мандра е предвидено да се изгради фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с акумулаторен блок за производство на електроенергия за собствено потребление. Като енергиен източник по време на експлоатацията ще се ползва слънчева енергия. 
Към производствения обект е предвидено техническо помещение, където ще се разположи електрически котел, осигуряващ пара за технологични нужди.
По време на строителството ще се ползват традиционни строителни материали – бетон, строителни разтвори, метали, тръби за ВиК отклоненията, ел. кабели и други, които ще се доставят от фирма, ангажирана със строителните работи по предварително изготвени количествени сметки към инвестиционните проекти, с цел оптимизиране на строителния процес и минимизиране на строителните отпадъци.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води
Не се планира постоянно съхранение на отпадъци на площадката. 
Не се очаква да се генерират строителни отпадъци, притежаващи опасни свойства. Обектът не може да се охарактеризира като замърсена площадка.
Замърсяване не се очаква, освен формирането на отпадъци при извършване на строителните и монтажни дейности, които при правилно управление няма да създадат замърсяване на околната среда. 
С оглед недопускане замърсяване на прилежащите площи и околната среда ще се предприемат мерки за осигуряване на съдове и организиране на временни площадки за съхраняване на отпадъците до предаването им на оторизирани фирми за последващо третиране и/или до извозването им на съответни депа, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013г. 
Строителните отпадъци, които се очаква да се генерират по време на строителството на сградата, ще се събират в отделни контейнери разделно по кодове, за да бъдат селектирани за повторна употреба и за рециклиране или за събиране и транспортиране на отпадъците от строителя на обекта до определени места за третиране и обезвреждане.
По време на строителството се предвижда използването на характерните за този вид обекти стандартизирани строителни материали. Отпадъци от строителството като строителни почви и геоложки материали при изпълнение на фундамента ще се използват за вертикалната планировка на обекта. Металната конструкция на застройката ще бъде заготвяна в заводски условия и ще се сглобява от специализирана фирма на място, поради което не се предвиждат големи количества на отпадъци от метали. Опаковките на строителните материали, главно синтетични полимери и други с изкуствен произход ще бъдат събирани и предавани за вторични суровини. Бетоновите остатъци ще се транспортират до общинското депо за строителни отпадъци. Отпадъците по време на строителството ще се извозват на определено от Общината депо за същите.
Бракувани по време на строителството луминисцентни осветителни тела ще се събират, съхраняват и предават отделно от специално назначено лице на обекта към фирма, имаща право да ги приема.
При изграждането на млекопреработвателното предприятие няма да се генерират значителни количества строителни отпадъци, тъй като влаганите в строителството продукти и материали ще бъдат заготвяни, изработвани и доставяни според данните, предоставени в количествените сметки към проектната документация. 
Възможните отпадъци са следните:
17.05.06.  			Изкопани земни маси – ще се използват за рекултивация на терена и направа на обратни насипи;
17.09.04. 			Смесени отпадъци от строителството, които ще се извозят на указано от Кмета на общината депо.
	17.01.01
	  Бетон

	17.01.03
	  Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

	17.01.07
	Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и  керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06


17.02.01 			Дървени отпадъци 
17.04.07			Смеси от метали
20.03.01 			Смесени битови отпадъци от работещите на територията на площадката по време на строителния процес. Количеството на тези отпадъци ще бъде малко.
Общото количество на отпадъци, които ще се генерират по време на реализация на обекта ще бъде малко.
Всички отпадъци, генерирани по време на строителството ще се събират разделно и временно ще се съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства в съответствие с изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове, за да бъдат селектирани за повторна употреба и за рециклиране или за събиране и транспортиране на отпадъците от строителя на обекта до определени места за третиране и обезвреждане.
Точните количества и типа на строителните отпадъци ще бъдат определени с изготвянето на техническия инвестиционен проект и плана за управление на строителни отпадъци /ПУСО/, които се одобряват и съгласуват преди започване на строителството от община Хисаря.
Битовите отпадъци, които ще се формират от работещите ще бъдат със смесен характер – опаковки, хранителни отпадъци и др. с код 20.03.01, както и отпадъци от опаковки от група 15 01 – хартиени, пластмасови, стъклени и метални опаковки.
Битовите отпадъци, които ще се формират от изпълнителите на обекта по време на строителството, както и тези, които ще се формират по време на неговата експлоатация ще се събират на определената от общината площадка в контейнери, непозволяващи разпиляването им. Същите ще се извозват съгласно графика за сметосъбиране и сметоизвозване. Отпадъците от опаковки ще бъдат предавани на база сключен договор с организация по оползотворяване. 
Отделената от производството на сирене и кашкавал суроватка ще се събира в 2 танка   и ще се транспортира до инсталация за биогаз.
Твърдите отпадъци са групови опаковки – полиетиленови или хартиени, с количество под 2 - 3 кг. дневно. Предвидено е същите да се събират разделно, според създадените в общината условия. В НАССР плана на предприятието ще има изписана процедура за манипулация с отпадъците.
Очакват се отпадъчни води от измиване на помещения, амбалаж и оборудване, които евентуално може да бъдат замърсени с мазнини и отпадъчни води, които служат за индиректно охлаждане на млякото, като водата не се замърсява и може да се използва за напояване на площи и животни.
За отпадните води от производството ще се предвиди мазниноуловител, след което същите ще постъпват в изгребна яма в имота, която периодично ще се почиства, за което възложителят ще сключи договор с обслужваща фирма. Отпадането на мазнини в канала е незначително.
Отпадъчните водни количества от фекално – битов характер ще се заустват в изгребната яма.
Капацитетът и характеристиките на изгребната яма ще бъдат съобразени с предназначението на обекта и характера на дейността и ще бъдат дадени към техническия инвестиционен проект за реализация на обекта.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда
Комфортът на околната среда е съвкупност от природни фактори и условия, съчетание на природни образувания и географски дадености (релеф, растителност, водни пространства, оптимална температура, влажност на въздуха и др.). 
В процеса на строителството е възможно само временно замърсяване чрез запрашаване на въздуха през периода на работа на изкопните машини. Останалите рискове за замърсяване могат да възникнат относно подземните води и почвите само при аварийни разливи на масла и горива при неизправни машини. Последните могат да бъдат само с локален и временен характер.
Неблагоприятните въздействия, които биха могли да се очакват върху околната среда са свързани с шумово и прахово замърсяване по време на строителството.
Предвидено е да се предприемат мерки за намаляване на отрицателните последици, разделени в две групи:
А/ по време на строителството
· Опазване на почвите и земите
· Строителната техника ще се движи само в границите на отредения терен
· Сервизирането на техниката и технологичните съоръжения ще се извършва в специализирани сервизи
· Регламентиране и устройване на местата за събиране на строителните отпадъци;
Б/ по време на експлоатацията
· Пречистване на отпадните битово-фекални преди заустването им 
· Регламентиране и устройване на местата за събиране на битовите отпадъци;
· Контрол върху отпадъците
Изграждането на производствения обект ще бъде свързано с минимални по обем изкопно-насипни работи, изкопаване и преместване на земни маси и други материали, затова по време на строителство се очаква отделяне на суспендирани частици прах. ﻿Изкопните работи ще са с продължителност не повече от един месец. Поради това праховото замърсяване ще бъде незначително и то основно в рамките на обекта т.е. ще има определено локален характер. След завършване на строителството ще се извърши озеленяване на площите с подходяща храстова и дървесна растителност. Голяма част от атмосферните замърсители ще бъдат поети от предвиденото озеленяване. Растенията имат силно изразена филтрираща способност. Предвидено е свободното дворно място да бъде озеленено и облагородено.
Емисиите, получени при изграждането и експлоатацията на обекта, не дават основание както по количество, така и по състав да се счита, че ще повлияят върху качествата на атмосферния въздух, както в регионален, така и в локален мащаб.
Не се очаква негативно въздействие върху качествата на повърхностните и подземни води в района. 
Шумът, наред със запрашаването, по своето хигиенно значение е на първо място сред неблагоприятно действуващите фактори в околната среда.
Шумовото натоварване в района ще се формира от движещата се механизация и автомобили по време на строителството на мандрата.
Изграждането и експлоатацията на производственото предприятие обаче няма да причини шумово наднормено натоварване на жизнената среда, както и на растителния и животински свят. 
Строителят няма да допусне отклонение от установените норми, регламентирани в Таблица № 2 „Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях” по Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението,  издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да създаде дискомфорт, изразяващ се в раздразнение и неудобства към факторите на околната среда и населението.
При правилно изпълнение на залегналите дейности по реализация на строителството няма да възникнат ситуации, свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на опасни отпадъци и създаването на дискомфорт на околната среда.
Не се очаква влошаване на екологичното състояние на флората и фауната в района, тъй като няма източници на замърсяване на въздуха, почвите и водите при стриктното спазване на технологичните процеси, т. е. не се очаква да настъпи дискомфорт на околната среда след реализиране на инвестиционното предложение.
Няма да има притеснения за живеещите в близост хора от силни миризми и няма да се създава дискомфорт за жителите на селото. Целта на възложителя е дейността да се развива при добри хигиенни условия.
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение
Инвестиционното предложение за изграждане на млекопреработвателно предприятие, закупуване на производствено оборудване и ФЕЦ не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал или предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал, в което са налични опасни вещества по приложение № 3, поради което не е необходимо да се подава уведомление за извършената класификация с цел предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда.
За почистване и дезинфектиране на производствените помещения и амбалажа ще се използват различни марки многофункционални почистващи препарати, подходящи за хранително-вкусовата промишленост. Те ще се доставят периодично, като на обекта ще се съхраняват до 10-20 литра в оригиналните им опаковки. Същите ще представляват водна смес на алкохоли, повърхностно активни вещества и парфюми.
Праговите количества, представени в част 1 и част 2 на Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) са представени в тонове. Видно е, че при количества от 10 - 20 л дезинфектант, който ще се съхранява и използва в предприятието, няма да се превишават праговете, класифициращи предприятието като такова с висок или нисък рисков потенциал съгласно Приложение № 3 на ЗООС.
Като риск може да се разглежда вероятността дадена потенциална опасност, свързана със строителството да засегне неблагоприятно компонентите на околната среда или населението.  Риск е всеки случай на съмнително събитие (възникнало или неизбежно), което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека. Строителят на производствения обект, съгласно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, ще осигури индивидуални средства за защита: работно облекло на ангажираните в строителния процес и на обслужващия персонал с цел избягване на предпоставки за възникване на опасни инциденти, съобразено със специфичната работа.
За изграждането на мандрата ще се изготви проект „План за безопасност и здраве“, в който ще бъдат дадени насоки по организация на строителството, технологична последователност на строителните работи, необходимите материали, техническата безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, съгласно “Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажните работи от 22.03.2004 год.,  които стриктно ще се спазват при изпълнението на обекта. 
В съответствие с Наредба № Із – 1971 – за строително – технически правила и норми за осигуряване пожарна безопасност при пожар /обн. ДВ, бр. 96 от 2009г.; доп. ДВ, бр. 17 / 2010г./, ще се даде техническо решение за евакуацията на хора, местата за поставяне на подръчни средства за пожарогасене, както и други мерки осигуряващи безопасна и безаварийна работа  по време на строителството и експлоатация на мандрата.
По време на експлоатацията при неправилна работа и не добра поддръжка на инсталациите и при неспазване на изискванията за безопасност на труда има рискове от инциденти. Тези рискове също могат да бъдат избегнати, като се следи за състоянието и нормална работа на същите.
Други възможни рискови фактори са свързани предимно с природни катаклизми: земетресения, наводнения, бури и др, които възложителят не би могъл да предвиди.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето
Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, "Факторите на жизнената среда" са:
а) води, предназначени за питейно-битови нужди;
б) води, предназначени за къпане;
в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;
г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;
д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;
е) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;
ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;
з) курортни ресурси;
и) въздух
ПИ с идентификатор 69016.310.43 по КККР на с. Старосел, м. „Драганчов дол“, община Хисаря, обсласт Пловдив е водоснабден от селищната водопроводна мрежа. Захранването на имота с вода за питейно-битови и технологични нужди е съществуващо, изпълнено от водопроводната мрежа на село Старосел, експлоатирана от „ВиК“ ЕООД. При реализация на инвестиционното предложение не се променя начинът на водоснабдяване на мандрата, както и изградената главната площадкова водопроводна мрежа.  
Настоящото инвестиционно предложение няма да окаже неблагоприятно въздействие върху източници на води, предназначени за питейно-битови нужди.
В близост до инвестиционното предложение няма утвърдени зони за къпане. Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда изграждане на плувни басейни за обществено предназначение по смисъла на §1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето, които подлежат на държавен здравен контрол.
Водоснабдяването на имота е изпълнено от селищната водопроводна мрежа чрез изградено водопроводно отклонение от съществуващата техническа инфраструктура на селото. Няма да се ползват минерални води от водоизточници, използвани за питейни, лечебни и профилактични и хигиенни и спортно-рекреативни цели.
В млекопреработвателното предприятие няма да има източници на шум, както и обитаеми зони, които е необходимо да бъдат осигурени срещу външен шум.
Инвестиционното предложение не е свързано с наднормено шумово замърсяване при при извършване на производствената дейност.
Има вероятност от поява на шумови въздействия единствено по време на строителството на мандрата, ФЕЦа и монтажа на технологичното оборудване, но те ще са краткотрайни, временни и в рамките на допустимите норми. За осигуряване на защитата от шум по време на строителството, е предвидено използване на технологии и машини които предполагат, че шумът при изграждането на обекта, достигащ до хората в близост, няма да надвишава нивата, които застрашават тяхното здраве, и ще им позволява да работят при задоволителни условия на труд.
По време на експлоатацията, предвидените машини и съоръжения, ще бъдат избрани с ниски шумови характеристики.
Въздействието върху околната среда по време на строителството и ползването на млекопреработвателното предприятие, включително защита от шум, се очаква в границите на нормите за подобен вид строежи.
Инвестиционното предложение не е свързано с наднормено шумово замърсяване при при извършване на производствената дейност. Имотът се намира в рамките на стопанския двор на село Старосел и в близост няма обществени и жилищни сгради.
Строителството и експлоатацията на мандрата не са свързани с излъчване йонизиращи лъчения, нейонизиращи лъчения, химични фактори и биологични агенти. Сградата не е с обществено предназначение и не е свързана с масов достъп на хора.
С реализация на инвестиционното предложение не се засягат курортни ресурси -минерални води, лечебна кал (лагунно-лиманна, изворна и езерна утаечна кал, бентонитови глини и торф) и местности с благоприятни фактори за лечение, профилактика и почивка.
Не се очаква въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата, тъй като в производствения обект няма организирани и/или неорганизирани емисии и прах, които биха повлияли на качеството на атмосферния въздух.
В процеса на изграждането е възможно само временно замърсяване чрез запрашаване на въздуха през периода на работа на механизацията, също от изгорелите газове от двигателите с вътрешно горене на машините, осъществяващи строителните и транспортни дейности.
Тези емисии ще зависят от броя и вида на използваната при реализацията на обекта техника. Концентрацията на праховите частици до голяма степен ще зависи от сезона, през който ще се извършват строително-монтажните дейности, климатичните и метеорологичните фактори и предприетите мерки за намаляване праховото натоварване.
   
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството. 
Прилагаме обзорна ситуация, показваща границите на инвестиционното предложение, даваща информация за физическите и природните характеристики на обекта.  
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Инвестиционното предложение ще се реализира в незастроената част на поземлен имот с идентификатор 69016.310.43 по КККР на с. Старосел, м. „Драганчов дол“, община Хисаря, обсласт Пловдив. Имотът се намира в стопанския двор на селото.
Имотът граничи със земеделски територии и полски път. В близост се намира друг животновъден комплекс с торови площадки и сеновал.
През имота, предмет на инвестиционното предложение, не преминават съоръжения, които да налагат ограничения при ползването му. 
В имота има изградена постройка – масивна едноетажна селскостопанска сграда – кравеферма с площ 1316 кв.м.
По време на изграждане на производствения обект, изпълнение на инфраструктурните връзки към него, монтажа на ФЕЦ и технологичното оборудване, е необходимо да се определят площи за временно разтоварване и складиране на строителни материали, както и площи за временно събиране на отпадъци, непозволяващо разпиляването им. Тези площи ще са необходими с цел да се опазят от замърсяване имота и съседните терени. При разработването на проекта за организацията на строителния процес ще бъдат отразени и площите за временно разтоварване и складиране на материалите.
Предвид географското разположение и предмета на дейност на разглеждания обект, не се очаква въздействие с трансграничен характер по време на изграждане и/или експлоатацията му.
Допълнителна площ за временни дейности по време на строителството, извън площадката, не е необходима. 
Имотът е с площ от 4003 кв.м., от които незастроена е 2687 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 69016.310.43 по КККР на с. Старосел, м. „Драганчов дол“, община Хисаря, обсласт Пловдив, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.
Най – близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ е BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-41 / 17.01.2024г. на Министъра на околната среда и водите.
Реализирането на инвестиционното предложение ще се извърши съгласно одобрен и съгласуван технически инвестиционен проект от Община Хисаря и под ръководството на компетентно техническо правоспособно лице, отговарящо за залегналите дейности и условията на издаденото разрешение за поставяне на обекта.
Не се предвижда промяна предназначението на гореописаният имот, в които се реализира инвестиционното предложение. Имотът е с отреждане „За животновъден комплекс“ и настоящото инвестиционно предложение не влиза в противоречение с конкретното предназначение, допустимите дейности, допустимото застрояване, съгласно одобрения и влязъл в сила ПУП-ПРЗ.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.
Настоящото инвестиционно предложение е изготвено по задание на Възложителя и предвижда изграждане на нова сграда за производство на млечни продукти – мандра, закупуване на ново автоматизирано производствено оборудване, свързано с производството на млечни продукти, както и изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия за собствено потребление“ в Стопански двор за кравекомплекс, ПИ с идентификатор 69016.310.43 по КККР на с. Старосел, м. „Драганчов дол“, община Хисаря, обсласт Пловдив.
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Целта на инвестиционната инициатива е да се направи съвременно предприятие за  производство на млечни продукти „мандра” в стопански двор на кравекомплекс, ПИ 69016.310.43,  м. „Драганчов дол”  по КККР на с. Старосел, община Хисаря. 
Намерението на възложителя е да изгради в двора на кравефермата обект за преработка на мляко и производство на млечни продукти от краве мляко с капацитет до 1 т сурово мляко на ден. Сградата ще бъде едноетажна, свободностояща, от метална конструкция и ограждащи, преградни стени и покрив от термопанели със застроена площ 275 кв.м и 14.70 кв.м котелно.
Ще се преработва до 1 тон на ден краве мляко /360т годишно/. Ще се произвеждат кисело мляко, бяло саламурено сирене, кашкавал, масло и извара в различни дни.	Загряването на млякото ще е от котел на ел. енергия от ФЕЦ на покрива на кравефермата/, а охлаждането му ще става с инсталация за ледена вода на оборотен цикъл. 
Водозахранването е съществуващо от водопроводната мрежа на с. Старосел. 
Отпадните производствени води ще се пречистят в мазниноуловител  и ще се събират с битовите в съществуваща  в имота безоточна яма, откъдето ще се извозват по договор с лицензирана фирма до най-близката ПСОВ. 
Отделената от производството на сирене и кашкавал суроватка ще се събира в 2 танка  и ще се транспортира до инсталация за биогаз. 
Млякото ще се доставя по тръбен път под земята от фермата след изследване с млекоанализатор до предприятието охладено до 5оС, и  ще се съхранява в млекоохладителна вана. Суровото мляко е от крави порода „Жарсе” и е с 6.5% масленост. Ще се стандартизира до 3.5% масленост, което е 90л сметана 32% от 1 т мляко. 
	От 1 тон мляко 6.5% масленост:
-	90 л. сметана 32% - от нея се добива 30 кг масло;
-	910 л. мляко с 3.5% масленост, от които:
160 л. – за кисело мляко 160 кг
450 л. – за сирене -75кг /от 6л краве мляко – 1 кг Б.С.сирене
300 л. – за кашкавал 30 кг /от 10 л. краве мляко -1 кг кашкавал/ и 270 л. суроватка/ 
270 л. суроватка -  9 кг. извара /от 30 л. суроватка – 1 кг извара/	

Годишно от 365 000 литра краве мляко ще се произвеждат следните продукти:
1.	Бяло саламурено сирене от краве мляко - вакуумирано – 27 375 кг.;
2.	Кашкавал от краве мляко вакуумиран – 10 950 кг.;
3.	Кисело мляко от краве мляко в стъклени буркани с винтов капак – 58 400 кг.;
4.	Извара в полиетиленов плик или кутия  – 3285 кг.; 
5.	Масло в пластмасови кутии /или полиетиленов плик/ - 10950 кг.

Транспортният амбалаж ще бъде кашон. 	Ще се произвежда по един или максимум два продукта на ден. Различните млечни продукти ще се произвеждат в различни дни или по различно време. Млякото ще се отсметанява за стандартизация със сепаратор отсметанител. Отделената сметана ще се събира в сметанозрейка и след заквасване и зреене по ТД ще се зареди в маслоизготвител за добиване на масло. То ще се постави в пластмасови кутии по 250 гр. с капак на плот. Ще се съхранява до експедиция в хладилен шкаф. Масло /от сметана 32% добита от стандартизацията на млякото/ - 3л сметана за добив на 1 кг масло. 	Пастьоризаторът ще бъде пластинчат и за миенето му, както и на другите тръбопроводи ще се монтира ЦИС. В работното помещение е организиран кът за измиване на вътрешни съдове , баскиите след края на работния ден, а пране на цедила става с перална машина със сушилна. Дезинфекция на цедилата се извършва в съд. Шкаф с ключ за дезинфекционни и миещи средства и материали ще се постави в битова чиста зона. Предвиден е съд за приготвяне на дневното необходимо количество саламура.
Предвиденото технологично оборудване е стандартно, произведено от фирми – лицензирани за подобна дейност. Съоръженията са фабрично оборудвани  и не се изискват допълнителни мерки за обезопасяването им.
Внедряването на специализиран стерилизиращ охладител като надграждане на съществуваща хладилна камера за интензивно охлаждане и дългосрочно съхранение, без замразяване на готова продукция от млечни продукти, посредством UV обезпаразитяваща система за стерилизация и дезинфекция на средата и продуктите, представлява иновативно и технологично обосновано решение, насочено към оптимизиране на финалния етап от производството и повишаване на качеството и безопасността на готовата продукция. 
Инвестицията е пряко свързана с модернизацията на камера за съхранение на готови млечни продукти с температурен режим в диапазона от 0 до +6 ℃, като осигурява прецизен контрол върху микроклимата и хигиенната среда след приключване на технологичните процеси. Млечните продукти са особено чувствителни към външни фактори като температура и микробиологично натоварване, което налага поддържането на строго контролирани условия на съхранение. Чрез внедряването на специализирания стерилизиращ охладител се осигурява бързо и равномерно охлаждане на готовата продукция до оптималния температурен диапазон, което води до стабилизиране на продукта и значително забавяне на нежеланите биохимични и микробиологични процеси. Това е от съществено значение за запазване на органолептичните характеристики, хранителната стойност и безопасността на продуктите до момента на тяхната реализация. Интегрираната UV система за стерилизация и дезинфекция осигурява високо ниво на хигиена в камерата, като намалява наличието на микроорганизми във въздушната среда и върху повърхностите, с които продуктите могат да влязат в контакт. По този начин се ограничава рискът от вторично замърсяване след приключване на производствения процес, което е критичен фактор за гарантиране на безопасността и удължаване на срока на годност на млечните продукти. Използването на UV технология като нетермичен метод позволява постигане на тези резултати без използване на химични средства и без въздействие върху качеството на продукта. Комбинирането на охлаждане и UV дезинфекция в рамките на модернизираната камера създава цялостна система за контрол на условията на съхранение, която допринася за намаляване на технологичните загуби, свързани с влошено качество или негодна продукция. Осигурява се по-добра организация на складовите процеси и възможност за оптимизиране на управлението на наличностите, което има пряко отражение върху ефективността на предприятието. Въвеждането на автоматизиран контрол върху температурния режим и хигиенната среда позволява по-висока степен на възпроизводимост и надеждност на съхранението. От технологична гледна точка внедрената система представлява допълваща, но съществена иновация, която надгражда стандартните процеси по охлаждане и съхранение, като въвежда ново ниво на контрол върху микробиологичните рискове. В комбинация с поддържането на ниска и стабилна температура в диапазона от 0 до +6 ℃ се създава ефективна среда за защита на готовата продукция от външни въздействия, което значително подобрява нейната стабилност и безопасност.
В резултат от реализирането на инвестицията се очаква съществено повишаване на конкурентоспособността на предприятието чрез производство на млечни продукти с високо и устойчиво качество, отговарящо на съвременните изисквания за безопасност на храните и пазарни стандарти. Подобрява се цялостната дейност на предприятието чрез внедряване на иновативна, енергийно ефективна и екологично съобразена технология, която осигурява високо ниво на контрол върху финалния етап на производствения процес и създава предпоставки за устойчиво развитие и разширяване на пазарните позиции. 
В проектното предложение на юридическото лице „Зоотехника“ ЕООД се предвижда изграждането на автономна фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ с акумулаторен блок за производство на електроенергия за собствено потребление. Предвижда се монтаж на фотоволтаична инсталация с мощност  145,86 kWp и батерия 482,30 kWh  kWp. Автономната фотоволтаичната инсталация от 145,86 kWp, ще бъде изградена в ПИ с идентификатор 69016.310.43, м. Драганчов дол, с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив. За преобразуване на слънчевата енергия в електрическа се използват фотоволтаични клетки, свързани във фотоволтаичен модул. Процесът е напълно екологичен – не се отделят никакви вредни емисии и шум.  Фотоволтаичната електроцентрала се състои от 286 броя монокристални PV модули с номинална мощност 510 Wp /±3%/, размери 1961 х 1134 х 30 mm и Акумулаторен блок с капацитет 482,30kWh и два инвертора 125 kW. Пиковата мощност на модулите е 510 Wp при стандартни тестови условия /СТУ/ - Радиация 1000 W/м2 и температура на околната среда 25 градуса С. Фотоволтаичната централа ще бъде изградена на южният скат на единия покрив, с южно изложение и изток-запад на другият покрив. Общата инсталирана DC мощност на централата се определя като аритметичен сбор от мощността на всички модули, а именно 145860Wp. Общата пикова мощност е 145,86 кWp, прогнозната произведена за година електроенергия е 191633kWh. Проектирани са два броя трифазен хибриден инвертор с максимална АС мощност  - 125 kW всеки, общо 250kW, като може да бъде заменен с аналогичен модел със същите характеристики и параметри.
Към инверторите, са свързани 286 броя панели, разпределени в стрингове по 11 и 14 броя панели за стринг. За изграждането на инсталацията могат да бъдат използвани и аналогични на посочените фотоволтаични модули със същите или подобни параметри, както може да се използва и аналогична на посочената батерия със същите или подобни капацитет и параметри. Определянето на броя на модулите в един стринг е извършено с помощта на софтуер, който е предоставен от производителя на инвертора. С негова помощ са извършени симулации на напреженията и токовете на празен ход, на токовете на късо съединение, различни температури, симулация на електропроизводството с използване на метеорологични данни за конкретния регион на електроцентралата. Предвиденият фотоволтаичен панел е съставен е от монокристални силициеви клетки, покрити двустранно с предпазно стъкло с коефициент на пропускане на светлината над 90%, в стабилна рамка от елуксиран алуминий. Предвидените инвертори изпълняват изискванията за присъединяване на ФЕЦ и Наредба №3/2004г. за УЕУЕЛ и ЗЕВИ и са със система за регулиране на изходящата мощност, управлявана от специализиран контролер, комплект с инвертора. Произведената от ФЕЦ електрическа енергия ще се използва само и единствено за собствени нужди, без връщане в мрежата. С тази цел – в електромерното табло, преди електромера, да се монтира устройство чрез което ще се ограничи връщане на произведена енергия от ФЕЦ в захранващата мрежа..
Към уведомлението за инвестиционно предложение са приложени и разработен Технологичен проект по част Технология от правоспособно лице и Анализ, удостоверяващ изпълнението на условията за кандидатстване по процедура интервенция интервенции II.Г.2 и II.Г.2.1 от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 г., като е насочено към повишаване на конкурентоспособността на предприятието, внедряване на иновации в преработката на селскостопански продукти и подобряване на екологичните показатели чрез намаляване на енергийното потребление и опазване на компонентите на околната среда. 
Реализирането на проекта ще доведе до устойчиво развитие на предприятието, повишена ефективност на производствените процеси и създаване на условия за дългосрочна икономическа и екологична стабилност.
За почистване и дезинфектиране на производствените помещения и амбалажа ще се използват различни марки многофункционални почистващи препарати, подходящи за хранително-вкусовата промишленост. Те ще се доставят периодично, като на обекта ще се съхраняват до 10-20 литра в оригиналните им опаковки. Количествата на същите няма да превишават праговете, класифициращи предприятието като такова с висок или нисък рисков потенциал съгласно Приложение № 3 на ЗООС.
Реализацията на проекта е свързана с внедряването на съвременни производствени мощности и технологични схеми според пазарните изисквания за качество, хигиена, безопасност за произвежданите животински продукти. 
Обектът ще се изгради по начин, непозволяващ достъп на външни хора и животни.
Влизането и излизането на работещите в мандрата и транспортните средства ще се извършва само през съществуващ портал.
Производственото предприятие ще бъде изпълнено с метална конструкция, с колони, ригели в едното направелние и Х – връзки в другото, греди и столици. 
Фундирането е решено с единични фундаменти със заложени анкерни групи в тях. Между тях ще се изпълнят греди. На кота 0.00 е предвиден армиран шлайфан бетон. 
Хумусът в обхвата на стъпките на фундаментите ще се отнеме изцяло. Уплътненият обратен насип ще се изпълни на пластове по 20-30 см при оптимална влажност от трошенокаменна маса с фракция 0-63мм или от баластра. 
Направено е проучване на съществуващото положение на поземления имот относно инфраструктурната му обезпеченост – водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, транспортен достъп, ограничения във възможностите за застрояване, контактна зона.
Имотът е присъединен към водопроводната мрежа на село Старосел, експлоатирана от  дружество „ВиК“ ЕООД гр. Пловдив. До отделните сгради ще се изградят площадкови водопроводни отклонения, които са достатъчни да подсигурят необходимия воден дебит за дейността.
Битова топла вода за предприятието е осигурена от ел. бойлери.
На площадката е развита и функционира канализационна мрежа, която отвежда отпадните водни количества до безотточна изгребна яма. Дъждовните води ще се разливат повърхностно.
В работното помещение да се монтира кран с маркуч на стойка за измиване на помещенията. 
Отпадните води се пречистват през мазниноуловител преди постъпването във водоплътна яма и оттам със специализиран  транспорт към най-близката ПСОВ. 
Съгласно Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009г.– производството е категория “Ф5Д” на пожарна опасност,  клас Ф5.1.
Отпадъците от дейността ще бъдат:
Суроватката като отпадъчен продукт СЖП III-та категория от производството на сирене и кашкавал ще се извозва към инсталация за биогаз по договор. 
От разфасовката на сиренето и кашкавала – отпадъци от разфасовката са СЖП III-та категория, съхраняват се в хладилен шкаф и се предават на инсенератор по договор.
Нехранителни - хартия, картон, полиетилен, стъкло, счупени палети, които ще се събират разделно и ще се предават за повторна преработка.
Битови – на най-близкото регламентирано сметище.
Електрозахранването на имота е съществуващо, изпълнено съгласно изискванията на електроразпределителното дружество. 
Електрозахранването е изпълнено от съществуващата електропреносна мрежа, посредством захранващ кабел НН, положен подземно. Присъединената мощност е достатъчна за обезпечаване на новата производствена дейност и не е необходимо сключване на нов договор и предоставяне на допълнителни мощности за обекта.  
Транспортният достъп до имота се осъществява от съществуващ път с трайна настилка за транспортните средства, с който имотът граничи от югозапад. Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура.
Предвидено е да се запази съществуващата растителност в имота. Няма да се унищожат местообитания на защитени животински и растителни видове.
Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да засегне съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически). 
Реализацията на инвестиционната инициатива ще има положителен социален ефект за общината и ще създаде условия за по-рационално, екологосъобразно и доходоносно използване на територията. 
Не се очаква вредно влияние върху човешкото здраве, няма да се засегнат чужди интереси и собственост.
На площадката на обекта няма налични и няма да се съхраняват и използват опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

  4.   Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.     
Инвестиционното предложение не изисква промяна в съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп до имота се осъществява от съществуващ път от югозапад с идентификатор 69016.310.109.
Пътят се ползва от транспортните средства за обслужване на обекта.
Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
Експлоатацията и поддръжката на обекта не изисква допълнителни помощни и комуникативни площи. 

5.   Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.     
След необходимата процедура в РИОСВ за преценка необходимостта от ОВОС съвместно с преценка на необходимостта от оценка на съвместимост с предмет и цели на опазване на защитената зона и получаване на Решение по проведената процедура, ще се предприемат действия по одобряване на изготвения технически инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на Община Хисаря, което включва няколко етапа:
· Издаване на скица – виза за проучване и проектиране на инвестиционен проект от Главен архитект на Община Хисаря;
· Изработване на инвестиционни проекти по части: Технология, Архитектура, Паркоустройство, Конструкции, Електро, ВиК, ОВКИ, Енергийна ефективност, „Пожарна безопасност“, „Вертикална планировка и трасировъчен план“, Геодезическо заснемане, „План за безопасност и здраве“, „План за управление на строителните отпадъци“; 
· Съгласно изискванията на  ЗУТ инвестиционните проекти ще се съгласуват и одобрят  от Главния архитект на Община Хисаря, който ще издаде и разрешение за строеж;
· Като строеж V категория по ЗУТ, същият подлежи на приемане и въвеждане в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти от 31.07.2003г;
· По задание на Възложителя, изграждането на сградата ще бъде в рамките на 12 месеца. Стартирането на строителството започва с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с представители на строител, възложител, строителен надзор и представител на Община Хисаря, съгласно  чл. 223, ал. 2 от ЗУТ;
· За обекта се заверява заповедна книга от строителния надзор и се уведомяват компетентните органи -  РДНСК – Пловдив, Община Хисаря, РСПБЗН и други при необходимост;
· Следва изграждане на обекта от фирма, регистрирана в Камарата на строителите в България, съставяне на актове и протоколи по време на строителството,  изпитания на всички съоръжения, протоколи за ел. контрол от акредитирана фирма;
· След завършването на строителството и приключване на приемните изпитвания, се предприемат действия за въвеждането на обекта в експлоатация от Община Хисаря, като се представи окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив;
· Съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. за производствения обект ще се състави технически и енергиен паспорт, които ще се заверят в Община Хисаря;
· За обекта се изисква издаване на разрешително от ОДБХ гр. Пловдив.

Организацията на дейностите по време на строителството и изграждане на площадковата инфраструктура е свързано с обособяване на площадка за временни дейности в рамките на конкретния имот, където ще се реализира строителството, което ще гарантира опазването на останалата част от имотите и съседните земи и почви.
По време на експлоатацията на млекопреработвателното предприятие съседните земи и почви не са застрашени от замърсяване.

6.   Предлагани методи за строителство.  
Изпълнението на строителните работи за изграждане на мандрата ще бъдат ръчни и механизирани. 
Ще се използват традиционни строителни методи при изпълнение на метални конструкции.
Строителството ще се осъществи от вписани в Камарата на строителите в България строителни фирми за съответната категория строеж. По време на строителството ще се организират площи в рамките на имота за временна строителна база, в т.ч. за разполагане на фургони, мобилни тоалетни за изпълнителите на строителството, контейнери за отпадъци и други.
Ще се използват съвременни методи на строителство и технологии, отговарящи напълно на европейското и българското законодателство.
Производственото предприятие ще бъде изпълнено с метална конструкция, с колони, ригели в едното направелние и Х – връзки в другото, греди и столици. Статическата схема е – ставно подпряни колони с корав възел колона-ригел по напречното направление и Х-връзки по надлъжното направление. Над ригелите се монтират столици, а над тях – покривното покритие от панели. Връзката между колоните, гредите, ригелите и столиците се осъществява с болтова връзка.
Захващането на покривните панелите към столиците ще става с резбонарезни винтове през 30см за всяка столица. 
За стоманената конструкция ще се използва стомана марка S235JR по EN10025. За заваръчни материали ще се използват електроди за ръчно заваряване Е450 по БДС5517- 85. Ще се използват валцувани и студено огънати профили. 
Фундирането е решено с единични фундаменти със заложени анкерни групи в тях. Между тях ще се изпълнят греди. На кота 0.00 е предвиден армиран шлайфан бетон. 
Хумусът в обхвата на стъпките на фундаментите ще се отнеме изцяло. Уплътненият обратен насип ще се изпълни на пластове по 20-30 см при оптимална влажност от трошенокаменна маса с фракция 0-63мм или от баластра. 
За всички стоманобетонови елементи ще се използва бетон с клас по якост на натиск C20/25 (B25) и клас по водонепропускливост Cw0,6.
За инсталационната и технологична обезпеченост на обекта ще се ползват стандартизирани строителни материали – полиетиленови, полипропиленови тръби и PVC тръби с различни сечения, силови захранващи кабели, проводници, медни тръби и други.
Строително-монтажните работи ще се извършват поетапно, в съответствие с одобрените проекти, като се спазва стриктно утвърдената организация на строителството, технологична последователност на строителните работи, необходимите материали, техническата безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност.
При изпълнение на дейностите, залегнали в проекта, ще се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и отговарят на изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон.
Съгласно изискванията на Наредба РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, строежът е проектиран така, че да е годен за предвиденото предназначение, осигурява безопасността и здравето на лицата, участващи в целия цикъл на строежа, и отговаря на основните изисквания по ал. 2 в продължение на периода на експлоатация. 
Предвидените за влагане строителни продукти осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) 305/2011 и ще бъдат придружени от декларации, посочващи предвидената употреба или употреби, както и от инструкция и информация за безопасност на български език.
Всеки етап от строителството, както и качеството на влаганите материали ще бъдат оценявани от фирмата, осъществяваща строителен надзор.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.   
ПИ с идентификатор 69016.310.43 по КККР на с. Старосел, м. „Драганчов дол“, община Хисаря, обсласт Пловдив е собственост на Възложителя на настоящото инвестиционно предложение. 
Гореописаният имот се намира извън регулацията на село Старосел, в границите на стопански двор, където се осъществява селскостопанска и животновъдна дейност, непротиворечаща на предвижданията на инвестиционното предложение.
В имота има изградена и функционираща животновъдна ферма за едри преживни животни – крави и техните приплоди, собственост на възложителя.
Площта на имота от 4003 кв.м. и отдалечеността му от населеното място го правят  подходящ за изграждане на производствено хале за преработка на мляко и търговия с млечни продукти от собствено производство.
Имотът разполага с добре изградена и функционираща водоснабдителна инсталация, площадкова канализация и електрическа мрежа.
Сградният фонд и инфраструктурната обезпеченост позволяват реализацията на инвестиционното предложение.
Изграждането на млекопреработвателното предприятие, с ново съвременно технологично оборудване и обзавеждане е обосновано от професионалната ангажираност на възложителя и намерението му да развива своята дейност в сферата на говедовъдството и обработката на суровото мляко в собствена мандра за производство на сирене, кисело мляко, цедено кисело мляко, кашкавал, извара и масло. 
Чрез реализиране на инвестиционното предложение ще се осигури преработка на млякото, произвеждано от собствената животновъдна ферма на възложителя, което е най-добрия вариант за реализацията на суровината и затваряне на цикъла на производство. По този начин ще се предлага на крайния клиент качествен продукт на много по-добра цена.
Животновъдната дейност обезпечава производство и задоволяване на търсенето на суровини за хранително-вкусовата промишленост – мляко и месо.
С изграждането на производствения обект, Възложителят възнамерява да въведе съвременна технология за производство на млечни продукти, съответстваща на европейските изисквания, с което ще се постигне оптимален обем на производството, който да задоволи нарастващото потребителско търсене.
Производството ще бъде щадящо околната среда, ще се осигурят нови работни места, ще се постигне висок производствен капацитет, както и повишаване на конкурентоспособността,  ще се установят стабилни пазарни позиции. 
Тези фактори ще доведат до реализиране на качествена продукция с по-ниска себестойност и по-добро качество, показатели предпочитани и търсени на пазара.
С реализацията на инвестиционното предложение ще се подпомогне социално – икономическото развитие на района и ще се насърчи устойчивото му развитие. Ще бъде осигурена постоянна и временна трудова заетост, както при експлоатацията, така и при изграждането на обекта, ще се привлекат контрагенти по време на реализацията, както и такива в областта на доставка на суровини и материали.
Предвидено е инвестиционното предложение да се реализира защото:
- природният и ресурсов потенциал на общината е подходящ и позволява реализацията на инвестиционното предложение; 
- местоположението на площадката е подходящо избрано от гледна точка на пътно-транспортната обстановка. Теренът граничи с път за транспортните средства;
- в имота има съществуваща животновъдна ферма за отглеждане на едри преживни животни, собственост на възложителя, която ще осигурява суровината – краве мляко за преработка; 
- на площадката има добре изградена и функционираща инфраструктура – водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, пътни връзки, които са съществуващи;
- околното застрояване не създава нито функционални, нито обемно-пространствени конфликти с обекта. Фермата и предвидената мандра към нея се намират в стопански двор на село Старосел. Имотът е отдалечен на необходимите санитарно – хигиенни отстояния от последните жилищни сгради на селото;
- в съседство няма обекти подлежащи на здравна защита;
- теренът е в съответствие с изискванията за екологична безопасност; 
-реализацията на инвестиционния проект представлява добра алтернатива от гледна точка на социално-икономическото и екологично развитие на Община Хисаря.
8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.
Прилагаме обзорна ситуация, показваща границите на инвестиционното предложение, даваща информация за физическите и природните характеристики на обекта.  
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Реализацията на инвестиционното предложение за изграждане на млекопреработвателно предприятие – мандра към съществуваща ферма за едри преживни животни, закупуване на ново съвременно технологично оборудване и монтаж на ФЕЦ, ще се осъществи в поземлен имот с идентификатор 69016.310.43 по КККР на с. Старосел, м. „Драганчов дол“, община Хисаря, обсласт Пловдив.
Гореописаният имот се намира извън урбанизирана територия, в рамките на стопански двор на с. Старосел. В имота има съществуваща стопанска сграда /ферма/ за отглеждане на крави със застроена площ от 1316 кв.м.
Площта на имота е 4003 кв.м, с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно ползване: За животновъден комплекс. 
От представеното писмо № ОВОС-1204-2 / 12.06.2026г., издадено от Регионална инспекция – Пловдив при МОСВ, е видно, че имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в защитена зона (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.
Най – близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ е BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-41 / 17.01.2024г. на Министъра на околната среда и водите.
Защитената зона е определена по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Защитената зона (BG 0000444) обхваща р. Пясъчник, свързваща язовир Пясъчник с р. Марица. Реката е малка, обрасла с тръстика и крайречна растителност в някои места и граничи с гори и обработваеми земи. Защитената зона е с обща площ 1879,97 ха и попада изцяло в Пловдивска област (общини Хисар, Съединение, Марица, Пловдив).
Зоната е определена по Директивата за хабитатите. Предмет на опазване в нея са природните местообитания – крайречни галерии от бяла върба (Salix aiba) и бяла топола (Populus alba). Зоната представлява местообитание на редица редки и защитени животински видове, поради което в нея се опазват – лалугер (Spermophilus citellus), видра (Lutra lutra), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), а от рибите горчивка (Rhodeus sericeus amarus), обикновен щипок (Cobitis taenia), балкански щипок (Sabanejewia aurata).
Защитената зона представлява местообитание и място за гнездене и размножаване на редица редки и защитени видове птици, включени в Приложение I на Директива 79/409/ЕЕС – малък креслив орел (Aquila pomarina), малък сокол (Faico columbarius), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), осояд (Pernis apivorus), белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla), малка бяла чапла (Egretta garzetta), орел змияр (Circaetus gallicus), бяла лопатарка (Platalea leucorodia), речна рибарка (Sterna hirundo), козодой (Caprimulgus europaeus), черен щъркел (Ciconia nigra), ръждива чапла (Ardea purpurea), земеродно рибарче (Alcedo atthis), блестящ ибис (Plegadis falcineilus), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), голяма бяла чапла (Egretta alba), малък воден бик (Ixobfychus minutes), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), нощна чапла (Mycticorax nycticorax), гривеста чапла (Ardeola ralloides), бял щъркел (Ciconia ciconia), ливаден дърдавец (Crex crex) и др.
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Цели на опазване:
· Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
· Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
· Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Предмет на опазване (видове и местообитания):
Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗБР: 91АА Източни гори от космат дъб; 91М0 Балкано- панонски церово-горунови гори
Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР: 
Бозайници: Пъстър пор (Vormela peregusna), Видра (Lutra lutra), Лалугер (Spermophilus citellus), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros);
Земноводни и влечуги: Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Пъстър смок (Elaphe sauromates), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)
Риби: Обикновен щипок (Cobitis taenia), Маришка мряна (Barbus cyclolepis), Европейска горчивка (Rhodeus amarus)
Безгръбначни: Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Бисерна мида (Unio crassus)

Режим на дейности:
1. Забранява се провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващи пътища и регламентираните за това места;
2. Забранява се движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващи пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;
3. Забранява се отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки и други естествени водни обекти, промени в хидроморфологичния режим чрез отводняване, изземване на наносни отложения, коригиране, преграждане с диги на реки, с изключение на такива: в урбанизирани територии; в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората или настъпване на материални щети; при бедствия и аварии; за подобряване на състоянието на природните местообитания и местообитанията на видовете по т. 2;
4. Забранява се изграждане на преграждащи речното течение хидротехнически съоръжения, недопускащи придвижването на видовете по т. 2 нагоре и надолу по течението на реката;
5. Забранява се промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;
6. Забранява се премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива освен в случаите на премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти;
7. Забранява се търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали); забраната не се прилага в случаите, в които към датата на обнародването на заповедта в "Държавен вестник" има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване, и/или за предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните богатства и по Закона за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране на търговско откритие;
8. Забранява се употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;
9. Забранява се употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери и изоставени орни земи, както и на продукти за растителна защита и биоциди от професионална категория на употреба в тези територии, освен при каламитет, епифитотия, епизоотия, епидемия или при прилагане на селективни методи за борба с инвазивни чужди видове;
10. Забранява се използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието и храните и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
11. Забранява се използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;
12. Забранява се палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;
13. Забранява се добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на увреждане на повече от 50% от площта на съответната гора във фаза на старост вследствие на природни бедствия и каламитети; в горите във фаза на старост, през които преминават съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти, при доказана необходимост се допуска сеч на единични сухи, повредени, застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни средства или на нормалното функциониране на инфраструктурните обекти дървета;
14. Забранява се паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във фаза на старост;
15. Забранява се затрупване на пресъхващи притоци с отпадъци и земни маси.

Производствената дейност ще се ще се осъществява в близост до защитената зона.  
Възложителят на проекта е запознат с режимите на опазване и забраните в защитената зона. 
Реализацията на инвестиционното предложение, описаните дейности и характерни особености на дейността не влизат в противоречие с предмета и целите на опазване на защитената зона. 
Не е предвидено да се извършват дейности, нарушаващи утвърдените забрани, целящи опазване на защитената територия.
Възложителят предвижда мерки за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху най-близката защитена зона, както по време на проектирането, така и по време на строителството и експлоатацията на обекта:
· Няма да се допуска инцидентно преминаване извън регламентираните територии, в които ще се извършват строителните дейности;
· Няма да се допуска унищожаването на растителност и местообитания чрез засипване и утъпкване като се съблюдава строго спазването на технологията за строителство; 
· Провеждане на инструктаж на работниците по време на строителството, с цел да се избегнат нерегламентирани действия, които биха довели до допълнително засягане на местообитания видове от Закона за биологично разнообразие;
· Строителната техника ще се поддържа в добро техническо и експлоатационно състояние с оглед минимизиране на емитираните отработени газове в атмосферата;
· След приключване на строителните работи, където е необходимо, ще се извърши възстановяване на нарушените терени;
· Възстановяване на растителността при настъпилите нарушения около площадката;
· Строителните дейности ще бъдат провеждани само в светлата част на денонощието;
· По време на строителството и експлоатацията, движението на хора и техника ще се осъществява само по определени маршрути и няма да се допуска движение извън пътищата и подходите към строителната площадка;

Инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитената зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ BG0000444 „Река Пясъчник“.

Отстоянието на поземления имот, предмет на инвестиционното предложение, до най-близката точка на защитената зона BG0000444 „Река Пясъчник“ по права линия е приблизително 0,400 км.
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Не е предвидено да се извършват дейности, нарушаващи утвърдените забрани, целящи опазване на защитената територия.
Дейността е локализирана в рамките на разглежданата площадка в затворени постройки в село Старосел. Описаната технология е в съответствие с всички изисквания на законодателството в областта на храните и Закона за ветеринарно – медицинската дейност, приложими към производствената дейност. 
Производствената дейност ще се следи от компетентно техническо правоспособно лице – технолог, упражняващ контрол. В тази връзка не се очаква отрицателно въздействие върху защитената зона.

Въз основа на представената информация по Приложение 2 от ЗООС и на основание чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата по ОС в хода на процедурата по ОВОС ще бъде извършена и преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на най-близката защитена зона.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.
Няма локализирани паметници на културно-историческото наследство.
На възложителя не е известно наличие в имота на находища на лечебни растения със стопанско значение и поставени под специален режим на опазване и ползване.
Дейността, свързана с реализация на инвестиционното предложение няма да засегне и видове, свързани с водна среда. 
По време на експлоатацията на готовия обект, извършваните дейности ще са организирани така, че да не се причинява замърсяване или дискомфорт на околната среда.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.     
Възложителят на настоящото инвестиционно предложение – дружество „ЗООТЕХНИКА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хисаря, п.к. 4180, ул. „Камилите“ № 2, община Хисаря, област Пловдив, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 20717276, представлявано от управителя Нено Геров Мавров е собственик на поземлен имот с идентификатор 69016.310.43 по КККР на с. Старосел, м. „Драганчов дол“, община Хисаря, обсласт Пловдив.
Гореописаният имот се намира извън регулационните граници на селото в Стопански двор за кравекомплекс и е с начин на трайно ползване „За животновъден комплекс“.
Намеренията на възложителя са в съответствие с действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на имота и не противоречат на други утвърдени проекти или програми.
Извън границите на имота, наоколо, са разположени земеделски земи, поземлен имот, в който има изграден животновъден комплекс и път.
Характерът на инвестиционното предложение е съвместим функционално с начина на трайно ползване и застроителен режим, както на имота, така на имотите в близост.
Инвестиционното предложение няма да влезе в противоречие с настоящи или бъдещи ползватели на земи в района. Не се засягат чужди интереси и собственост.
     
10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.
Дейността на мандрата не е свързана с генериране на отпадъчни води, съдържащи азотните съединения и не засяга уязвими зони, по смисъла на Директива 91/676/ЕИО и Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. Тя не засяга и зони, обявени за чувствителни по смисъла на Директива 91/271/ЕЕС и Закона за водите, описани в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район.
Инвестиционното предложение няма да засегне чувствителни зони, уязвими зони и защитени зони. Не се предвижда изграждане на водоизточници и съоръжения за битово водоснабдяване, които да изискват санитарно-охранителна зона, както и ползване на минерални води.
В границите на площадката на обекта и в непосредствена близост до нея няма обявени защитени природни територии по смисъла на Закона за защитените територии.
От представеното писмо № ОВОС-1204-2 / 12.06.2026г., издадено от Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив при МОСВ, е видно, че имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени зони. 
Най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ е BG0000444 „Река Пясъчник“, в близост до имота, на отстояние приблизително 0,400 км. 
Въз основа на представената информация и на основание чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата по ОС в хода на процедурата по ОВОС ще бъде извършена и преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитената зона.
Инвестиционното предложение поради характера и описаните степен и особености на влиянията няма да окаже въздействие върху предмета на опазване в Защитени природни територии и зони, включително и в най-близко разположената.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да се предизвика фрагментация на популациите на видовете, включени в предметите на опазване и влошаване на тяхната структура, както и сукцесионни процеси, водещи до промяна на видовия състав или в условията на средата -  химически, геоложки, климатични или други промени. Не се очаква и кумулативен ефект. При експлоатацията на мандрата най-общо можем да очакваме непряко, постоянно и дълготрайно въздействие, без проявления с отрицателен характер върху ключовите елементи на зоната.
С реализацията на инвестиционното предложение не се предполагат значими промени по отношение на структурата и динамиката на популациите на растителните и животински видове в района.
Аналогично и за цялата биота можем да очакваме непряко, постоянно и дълготрайно  въздействие, без значими проявления с отрицателен характер върху видовете и популациите в района.
Изцяло ще липсва въздействие върху археологически, исторически и културни паметници.


11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).
Не се предвиждат други основни дейности, освен описаните.  
Инвестиционното предложение представлява изграждане на млекопреработвателно предприятие с метална конструкция и включва всички дейности, които съпътстват изграждането на такъв тип обекти – осигуряване на необходимите суровини и материали за строителството от специализирани фирми /бетоновъзел, арматурен двор, производители на ВиК и ел. материали/ по предварително зададени количества, осигуряване на ел. енергия и вода, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на мандрата. Предвижда се закупуване на ново съвременно технологично оборудване и обзавеждане, както и монтаж на ФЕЦ за обезпечаване на собствените стопански нужди.
Технологичните инсталации за дейността представляват изготвени в заводски условия съоръжения, които ще се доставят на обекта готови за монтаж, по предварително одобрени технически спецификации.
В имота има добре изградена и функционираща инфраструктура – водоснабдяване, площадкова канализация и електроснабдяване, които са съществуващи и няма да се променят с реализацията на настоящото инвестиционно предложение.
Няма да има други дейности, свързани с добив на строителни материали, добив или  пренос на ел. енергия, жилищно строителство, които могат да окажат отрицателно въздействие върху околната среда.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
Необходимите други разрешителни, след приключване на процедурата по реда на Глава VІ от ЗООС, свързани с инвестиционното предложение, са описани в т. 5 - Програмата за дейностите. 
- Решение по реда на ГлаваVI от ЗООС за преценка необходимостта от извършване на ОВОС;
- Разрешение за строеж от Главен архитект на Община Хисаря, обл. Пловдив;
- Удостоверение за въвеждане в експлоатация от Главен архитект на Община Хисаря, обл. Пловдив;
- Разрешително за работа от Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив 
Други разрешителни, по силата на специален закон за предвидената дейност, не са необходими.


III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:
1. съществуващо и одобрено земеползване;
Млекопреработвателното предприятие ще се изгради и регистрира в Стопански двор за кравекомплекс, ПИ с идентификатор 69016.310.43 по КККР на с. Старосел, м. „Драганчов дол“, община Хисаря, обсласт Пловдив. Съществуващият сграден фонд и инфраструктурната обезпеченост в имота са подходящи за реализация на инвестиционното предложение на възложителя.
Съгласно действащ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на имота, територията е с начин на трайно ползване „За животновъден комплекс“ и се намира извън регулационните граници на село Старосел. Намеренията на възложителя са в съответствие с начина на трайно ползване на територията и не противоречат на други утвърдени проекти или програми.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;
Поземленият имот, предмет на инвестиционното предложение, не попада в мочурища и речни устия. Намира се в близост до коритото на река Пясъчник, която е защитена зона.
Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху водния обект и предмета и целите на опазване в защитената зона.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, се намира в близост до град Хисаря, в централната част на България, под южните склонове на Средна гора и не засяга крайбрежни зони и морска околна среда.

4. планински и горски райони;
Стопански двор за кравекомплекс, ПИ с идентификатор 69016.310.43 по КККР на с. Старосел, м. „Драганчов дол“, община Хисаря, обсласт Пловдив се намира извън урбанизираната територия на селото.
В границите на имота липсва дървесна растителност, представляваща гора по смисъла на Закона за горите и не се засягат планински и гористи местности.

5. защитени със закон територии;
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии и не попада в категориите резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк, защитена местност.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.
Най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ е BG0000444 „Река Пясъчник“. Имотът се намира в близост до защитената зона, на отстояние приблизително 400 метра.
[image: ]
При спазване на добри хигиенни практики и утвърдената нормативна уредба, не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета и целите на опазване в защитената зона.
Компетентен орган да извърши и прецени вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на най – близката защитената зона е РИОСВ Пловдив, въз основа на представената информация по Приложение № 2 от ЗООС.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
Ландшафтът в района на инвестиционното предложение е земеделски. 
Имотът се намира в Стопански двор за кравекомплекс, извън регулационните граници на село Старосел и се ползва по предназначение за стопанска дейност. В съседен имот от юг има съществуващ животновъден комплекс с торови площадки, сеновал, изгребна яма, който се ползва за животновъдна дейност.
В непосредствена близост няма имоти, които се ползват за жилищни, обществени или производствени нужди. 
В рамките на имота и в съседство няма локализирани обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.
Инвестиционното предложение не представлява защитен обект и не попада в територии или зони със специфичен санитарен статут, подлежащи на здравна защита.

IV.   Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:
1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.
При изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква да има негативно въздействие върху човешкото здраве. Процесът на строителство и експлоатация на млекопреработвателното предприятие ще бъде съобразен с всички норми и технологични изисквания и няма да води до значими негативни последици по отношение на околната среда. 
Не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на хората, заети с животновъдството, тъй като дейността не е източник на вредни вещества, шум, електромагнитни полета или други вредни физични фактори.
Въздействие върху земеделието и материалните активи – няма, тъй като дейността ще се извършва само на предлаганата площадка.
Не се очаква въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата, тъй като в обекта няма организирани и/или неорганизирани емисии и прах, които биха повлияли на качеството на атмосферния въздух.
Не се очаква отрицателно въздействие върху водите. Отпадъчните води от производствен характер, след пречистване през мазниноуловител, както и битовите отпадни води ще бъдат зауствани във водоплътна изгребна яма, която редовно след напълване ще се почиства от специализирана фирма, съгласно сключен договор и същите ще се транспортират до най – близката изградена пречиствателна станция за отпадни води на територията на Община Хисаря.
Част от отпадните незамърсени производствени води от индиректно охлаждане на млякото ще се използват за напояване на животните във фермата, също за поддържане на вертикалната планировка и измиване на околното пространство. Определен запас може да се ползва и за противопожарни цели.
Възложителят ще осъществява периодичен контрол върху отпадните водни количества, за да не се създават предпоставки за замърсяване на водния обект в непосредствена близост.
Въздействие върху почвата и земните недра – не се очаква отрицателно въздействие. Почвите на площадката ще бъдат унищожавани само в местата на застрояване. Хумусът от тях ще бъде събиран и ще се използва за устройване на зелени площи в близост.
Предвидената за изграждане мандра ще се вписва в околната среда. Застрояването ще се осъществи в Стопанския двор за кравекомплекс, извън регулационните граници на с. Старосел, отреден за животновъдна дейност.
Реализацията на инвестиционното предложение не би повлияло върху качествата на почвата и земните недра и не е свързано с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района.
Върху останалите компоненти на околната среда – природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи, не се очаква въздействие при реализация на проекта.
Не се очаква никоя от дейностите да има въздействие върху защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности.
По време на експлоатацията на мандрата, формираните битови отпадъци ще се събират в контейнери, които ще се обслужват от фирмата по сметосъбиране и сметоизвозване за района, чрез сключване на договор.
Производствените отпадъци – суроватката, отделена при производството на сирене ще се ползва за производство на биогаз.
Дейността е локализирана в рамките на разглежданата площадка в Стопански двор за кравекомплекс на село Старосел. Описаната технология е в съответствие с всички изисквания на законодателството в областта на храните, приложими към дейността на обекта за преработка на мляко, както и с изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, приложими към дейността за хуманно отглеждане на животните.
Изграждането на млекопреработвателното предприятие ще бъде в съответствие с одобрен инвестиционен проект от Община Хисаря и ще се следи от компетентни технически правоспособни лица, упражняващи строителен надзор. 
Дейността на мандрата по време на нейната експлоатация ще се следи от компетентни технически правоспособни лица, упражняващи контрол. 
В тази връзка не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората, както и върху предмета и целите на опазване на най – близката защитена зона.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.
Националната екологична мрежа (НЕМ) се изгражда според изискванията на Закона за биологичното разнообразие. Нейните цели са: дългосрочно опазване на биологичното, геологично и ландшафтно разнообразие; осигуряване на достатъчни по площ и качество места за размножаване, хранене и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на дивите животни; създаване на условия за генетичен обмен между разделени популации и видове; участие на Република България в европейските и световни екологични мрежи; ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитени територии.
Националната екологична мрежа се състои от защитени територии, обявени според изискванията на Закона за защитените територии, и защитени зони, които се обявяват според изискванията на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици. В Националната екологична мрежа приоритетно се включват КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни места за растенията и орнитологични важни места.
Към настоящият момент в България са обявени 1015 защитени територии, които обхващат приблизително 5,3 % от територията на страната. Според Закона за защитените територии, защитените територии са 6 категории: резервати (55), национални паркове (3), природни забележителности (348), поддържани резервати (35), природни паркове (11), защитени местности (563).
Защитените зони са част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.
От представеното писмо № ОВОС-1204-2 / 12.06.2026г., издадено от Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив при МОСВ, е видно, че имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.
Най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ е BG0000444 „Река Пясъчник“. Площадката се намира в близост до защитената зона, на отстояние приблизително 400 метра.
Възложителят е запознат с целите и предмета на опазване в защитената зона. Реализацията на инвестиционното предложение, описаните дейности и характерни особености на дейността не влизат в противоречие с предмета и целите на опазване на защитената зона. 
Не е предвидено да се извършват дейности, нарушаващи утвърдените забрани, целящи опазване на защитената територия.
Въз основа на представената информация и на основание чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата по ОС в хода на процедурата по ОВОС ще бъде извършена и преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на най-близката защитена зона от компетентния орган – РИОСВ Пловдив.
За експлоатацията на обекта е необходимо за същия да бъде издадено разрешение за строеж, удостоверение за въвеждане в експлоатация от Главния архитект на Община Хисаря, Област Пловдив, както и разрешително за работа от ОДБХ гр. Пловдив
Производственото предприятие ще бъде под постоянен санитарен контрол.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.
Инвестиционното предложение не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал или предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал, в което са налични опасни вещества по приложение № 3, поради което не е необходимо да се подава уведомление за извършената класификация с цел предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда.
Като риск може да се разглежда вероятността дадена потенциална опасност, свързана с монтажа да засегне неблагоприятно компонентите на околната среда или населението.  
Строителят, съгласно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, ще осигури индивидуални средства за защита: работно облекло на изпълнителите и на обслужващия персонал с цел избягване на предпоставки за възникване на опасни инциденти, съобразено със специфичната работа. По отношение на трудовия риск задължително ще се спазва технологичната дисцилина и инструкциите за безопасна работа. До обекта няма да се допускат необучени и неинструктирани работници.
За реализацията на обекта ще се изготви проект „План за безопасност и здраве“, в който ще бъдат дадени насоки по организация на строителството, технологична последователност на строителните работи, необходимите материали, техническата безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, съгласно “Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажните работи от 22.03.2004 год.,  които стриктно ще се спазват при изпълнението на обекта. Компетентно технически правоспособно лице – координатор по ЗБУТ стриктно ще следи за недопускане на отклонения от одобрените инвестиционни проекти и за спазване на изискванията на действащата техническа и нормативна база.
По време на експлоатацията при неправилна работа и не добра поддръжка на инсталациите и при неспазване на изискванията за безопасност на труда има рискове от инциденти. Тези рискове също могат да бъдат избегнати, като се следи за състоянието и нормална работа на същите.
Инвестиционният проект, реализацията и експлоатацията на обекта ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.
С предвижданията, залегнали при реализацията на инвестиционното предложение по отношение на техника и методи, характер и мащаб не се очаква риск от инциденти, аварии и/или бедствия за околната среда и здравето на хората.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
В етапа на строителството на млекопреработвателното предприятие, монтаж на ФЕЦ и технологично оборудване, както и при прекарване на площадковите мрежи на техническата инфраструктура до новата застройка, описаните въздействия по отделни компоненти ще имат временно и краткотрайно въздействие до приключване на строителните и монтажни дейности. 
Основно пряко въздействие ще се окаже върху компонента почви, породено в резултат на изкопните работи за изграждането на фундамента на сградата и съоръженията и за прокарване на необходимите подземни комуникации.
Въздействието по време на експлоатацията на мандрата се очаква да бъде пряко, дълготрайно, постоянно, без кумулативно действие, локално в рамките на рамките на разглежданата площадка в Стопанския двор за кравекомплекс на село Старосел, без изразен негативен ефект върху компонентите на околната среда.
В непосредствена близост на инвестиционното предложение има други съществуващи застройки за селскостопанска и животновъдна дейност, които ще бъдат технологично свързани с новото производствено предприятие.
Отпадъците, формирани в резултат на дейността не са фактор по реализацията на инвестиционното предложение, тъй като тяхното образуване, временно съхранение и последващо предаване за третиране се извършват при контролирани условия. Количествата са сравнително малки и няма да оказват въздействие върху околната среда.  

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).
Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 69016.310.43 по КККР на с. Старосел, м. „Драганчов дол“, община Хисаря, обсласт Пловдив.
Имотът попада извън урбанизирана територия, в рамките на Стопански двор за кравекомплекс на селото и е отдалечен на необходимите отстояния от последните жилищни сгради.
Териториялният обхват на въздействието, в резултат на реализация на инвестиционното предложение е ограничен, локализиран в рамките на разглежданата площадка.
Предвид характера и мащаба на инвестиционното предложение, не се очаква същото да има негативен ефект върху населението на село Старосел и близките населени места в Община Хисаря. 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
При реализацията на проекта за изграждане на млекопреработвателно предприятиеу монтаж на технологично оборудване и ФЕЦ върху покрива на сградата няма вероятност за поява на отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда, тъй като ще бъдат спазени изискванията на българското законодателство в областта на храните, екологичното законодателство и ще се предприемат мерки, свързани с избягване, предотвратяване и намаляване на предполагаеми отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
Възможното въздействие върху околната среда е пряко и дълготрайно, обхватът е локализиран в границите на разглежданата площадка, в регулацията на селото. Вероятността на появата на въздействието е периодична при експлоатацията на обекта (субективен фактор са недобросъвестност и бедствени ситуации).
Предвид характера и технологичната специфика на инвестиционното предложение, реализацията му няма да повлие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма вероятност да бъдат подложени на интензивни и комплексни въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.
По отношение на атмосферния въздух, водите, отпадъците, вредните физични фактори, биоразнообразието, въздействието по време на експлоатацията е сведено до минимум и е обратимо.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.
Въздействието се появява с началото на изграждането на обекта, като при въвеждането му в експлоатация степента му намалява. 
Продължителността на въздействието може да се каже, че съвпада с периода на строителните и монтажни дейности на металната конструкция и съоръженията на инженерната инфраструктура.
През този период са характерни шумови въздействия от използваната строителна механизация и техника, както и възможно прахово замърсяване по време на извършване на изкопните работи за фундаментите на сградата и при полагане на техническите проводи – електро и ВиК мрежи до новата застройка и ФЕЦ.
Тези въздействия ще са краткотрайни, временни до завършване на строителството, обратими и в рамките на допустимите норми.
Въздействието по време на експлоатацията върху компонентите на околната среда е характерно за такъв тип обекти. Същото е минимално, постоянно, с продължителен ефект до момента на прекратяване на дейността.
Въздействието е обратимо при преустановяване експлоатацията на стопанския обект, което на настоящия етап не се планира.
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.
Инвестиционното предложение има връзка със съществуващата животновъдна ферма за едри преживни животни в имота, собственост на възложителя и въздействието на новия производствен обект и съществуващия животновъден обект ще бъде комбинирано. От  съществуващата животновъдна ферма ще постъпва суровината за преработка в производствения модул.  
Необходимите природни ресурси ще бъдат рационално разпределени между обектите – съществуващ и нов.
Обектите са изградени в територия, отредена за Стопански двор за кравекомплекс, в съответствие с ПУП-ПРЗ с необходимите схеми на инженерната инфраструктура – електроснабдяване, водоснабдяване, транспортна мрежа.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до кумулативно отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.
При строителството ще се вземат следните мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда и хората:
· ограничаване на прахоотделянето при извършване на изкопните работи;
· осигуряване на необходимите лични предпазни средства на заетите на строителната площадка работници;
· извършване на начален и периодичен инструктаж на ангажираните в строителството работници;
· измиване на строителната механизация, ангажирана с извозване на земните маси и строителните отпадъци;
· поддържане в изправност на заетата техника, съоръжения и механизация с цел предотвратяване на разливи от гориво, смазочни материали и избягване на трудови травми и злополуки;
· контрол и спазване на установения вътрешен трудов ред и програмата за управление на отпадъците;
· нормативно третиране на отпадъчните битово-фекални и производствени води;
· разделно събиране на битовите отпадъци и третирането им съгласно общинската програма за управление на отпадъците, с цел да не се създават предпоставки за замърсяване; 
· регламентирано управление на генерираните технологични отпадъци от производствената дейност;
· поддържане на съществуващата растителност без използване на пестициди и според принципите на биологичното производство.
Преди започването на дейностите по изграждане на обекта ще бъде изготвен план за управление на строителните отпадъци, включващ дейности по събирането, транспортирането, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, включително осъществяваният контрол върху тези дейности, както и дейности по предотвратяване на отпадъци, който е изготвен съгласно разпоредбите на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали приета, с МПС № 267 от 05.12.2017г.
За реализацията на млекопреработвателното предприятие ще се одобри проект „План за безопасност и здраве“, в който ще бъдат дадени насоки по организация на строителството, технологична последователност на строителните работи, необходимите материали, техническата безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, съгласно “Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажните работи от 22.03.2004 год., които стриктно ще се спазват при изпълнението на обекта.

10. Трансграничен характер на въздействието.
Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
Мерките са свързани с опазване на компонентите на околната среда и околните терени от замърсяване и увреждане както при изграждането, така и при експлоатацията на готовия животновъден обект. 
Предвидените мерки за предотвратяване, намаляване на отрицателните последици и недопускане на негативни въздействия върху отделните компоненти на околната среда и човешкото здраве се отнасят за съответните етапи от реализацията на инвестиционното предложение:
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По време на експлоатацията на обекта се предвижда постоянен контрол върху изправността на техниката и връзките между елементите, осигуряване на подходящо работно облекло и лични предпазни средства на работниците. Работещите, преди назначението им преминават встъпателен инструктаж и се провежда периодичен такъв, както и курс за техника на безопасност и експлоатационни изисквания преди започване на работата на обекта.
От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват съществени отрицателни въздействия по отношение компонентите на околната среда и здравето на хората.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение
В съответствие с изискванията на чл. 4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, едновременно с уведомяването в РИОСВ – Пловдив възложителят информира засегнатата общественост. 
РИОСВ – Пловдив ще осигури обществен достъп до информацията по приложение № 2, чрез съобщение на интернет страницата си за най-малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица и ще предостави копие на искането и информацията по приложение № 2 на съответната община/район/кметство.                 
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